- Arriba
- Filmación
- Ajuste de los datos de tiempo
- Ajustar el código de tiempo

# Ajustar el código de tiempo

Ajuste el modo para el código de tiempo en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [DF MODE]/[TCG].

- [TC MODE] (con 59,94 Hz)

  Ajusta [DF] (modo de reducción de fotogramas)/[NDF] (modo sin reducción de fotogramas).

  En 24PN, la cámara siempre funciona en [NDF].

- [TCG]

  Ajusta [FREE RUN] (free run)/[REC RUN] (funcionamiento de grabación).

Establezca el ajuste [TC PRESET] en el menú principal → [RECORDING SETUP].

Establezca el código de tiempo mediante el mando de control.

- Pantalla de visualización

  - Cuando se pulsa hacia la derecha, el dígito a establecer (que parpadea) se mueve hacia la derecha.

  - Cuando se pulsa hacia la izquierda, el dígito a establecer (que parpadea) se mueve hacia la izquierda.

  - Cuando se pulsa hacia arriba, el valor del dígito a establecer (que parpadea) aumenta en uno.

  - Cuando se pulsa hacia abajo, el valor del dígito a establecer (que parpadea) se reduce en uno.

Pulse el mando de control, introduzca los valores del código de tiempo y salga de la pantalla de ajuste del código de tiempo.

Utilice el botón <COUNTER> para mostrar los [TC] y confirme que aparece el valor establecido.

Rango de código de tiempo ajustable

Para 59,94 Hz (excepto para 24PN) | 00:00:00:00 a 23:59:59:29
24PN | 00:00:00:00 a 23:59:59:23
Para 50 Hz | 00:00:00:00 a 23:59:59:24

NOTA

- Cuando se usa con 24P, el ajuste del código de tiempo se establece en unidades de 5 fotogramas. Con 24PN, ajustado en múltiplos de 4 y con 720/30PN y 720/25PN, ajustado en números pares. Asimismo, el código de tiempo no se puede establecer durante la grabación.

- Si sale de la pantalla de ajuste del código de tiempo sin pulsar el mando de control, se desactivarán los valores de ajuste.

- Al pulsar el botón <RESET> en la pantalla de ajuste del código de tiempo, el valor se restablece en 0.

## Función del código de tiempo durante el cambio de batería

El mecanismo de seguridad funciona incluso durante el cambio de batería, permitiendo que el generador de códigos de tiempo continúe funcionando.

Cuando se han cambiado todos los elementos del modo de sistema, el código de tiempo de free run puede desplazarse. Vuelva a conectar la alimentación, compruebe el código de tiempo y reajústelo en caso necesario.

NOTA

- Cuando se ha cambiado el interruptor de alimentación a <ON> → <OFF> → <ON>, la exactitud de la copia de seguridad del código de tiempo en el modo de ejecución libre es de aproximadamente ±2 fotogramas.

## Códigos de tiempo en velocidad de fotogramas variable

- En 24PN, la grabación se efectúa en 24 fotogramas y la salida en 30 fotogramas, que se corresponde con las imágenes desplegables de 2:3.

- La velocidad de avance de la grabación y el código de tiempo de salida coinciden con el tiempo real únicamente cuando la velocidad de fotogramas de la imagen es de 24P. Con 60P, la velocidad de avance de la grabación es de 60/24. En este caso, la cámara cambia al funcionamiento fijo [REC RUN] y el valor del código de tiempo que se emite cuando se inicia la grabación coincide con el código de tiempo de la grabación.

- Ocurre lo mismo al filmar en modos distintos de 30P con el ajuste 30PN y al filmar en modos distintos de 25P con el ajuste 25PN.

Inicio de la página