- Arriba
- Preparación
- Tarjeta P2
- Prevención del borrado accidental

# Prevención del borrado accidental

Para evitar el borrado de los contenidos grabados de la tarjeta P2 por error, gire el interruptor de protección contra la escritura en la tarjeta P2 hacia el lateral Protect (o el lateral LOCK).

Interruptor de protección contra escritura

Interruptor de protección contra escritura

NOTA

- El interruptor de protección contra escritura puede cambiarse mientras se está accediendo a la tarjeta (durante la grabación o la reproducción) pero no tiene efecto hasta que se deja de acceder a la tarjeta.

Inicio de la página