- Arriba
- Filmación
- Funciones de grabación especiales
- Función de grabación de marca de toma

# Función de grabación de marca de toma

La marca de toma es la marca añadida a las miniaturas de cada clip para distinguir ese clip de otros.

Sólo clips con marcas de toma adjuntadas pueden ser visualizados o reproducidos.

## Añadir marca de toma

Asigne [SHOT MARK] a entre el [USER1] y el [USER8] en el menú principal → [USER SW].

Durante la grabación o una pausa después de la grabación, pulse el botón al cual está asignada la marca de toma.

- Se visualiza [MARK ON] y la marca de toma se añade al clip que se acaba de grabar.

- Al presionar otra vez el botón se visualiza [MARK OFF] y la marca de toma desaparece.

NOTA

- Cuando se añade la marca de toma durante una pausa en la grabación, se añade al clip grabado inmediatamente antes.

- Las marcas de toma también se pueden añadir mientras se está visualizando la miniatura. (Marca de toma)

- Las marcas de toma no se pueden añadir durante la grabación en bucle, la grabación de intervalos o la grabación de una toma. Si una operación no es válida, se visualiza [SHOT MARK INVALID] cuando se pulsa el botón.

- Durante la reproducción, fijar o cancelar la marca de toma no están disponibles. Mientras se detiene brevemente la reproducción, fijar o cancelar la marca de toma no están disponibles.

- Las siguientes restricciones se aplican al añadir marcas de toma a clips combinados, tales como los grabados en diversas tarjetas de memoria microP2, o al eliminarlos.

  - Todas las tarjetas de memoria microP2 compuestas por clips se deben insertar en las ranuras.

  - Una marca de toma se añade solamente al clip superior entre los clips combinados.

Inicio de la página