- Arriba
- Filmación
- Grabación de doble códec
- Grabación de datos proxy

# Grabación de datos proxy

Seleccione [PROXY REC(P2)] o [PROXY REC(P2&SD)] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE] y pulse botón GRABACIÓN para iniciar la grabación proxy al mismo tiempo que la grabación de las fuentes.

Pulse dos veces el interruptor <DISP/MODE CHK> hacia el lado <CHK> para visualizar la información de grabación de datos proxy en el visor y en el monitor LCD.

Inicio de la página