- Arriba
- Conexión de red
- Uso de la función de cliente FTP
- Transferencia desde una tarjeta P2 a un servidor FTP (copia)

# Transferencia desde una tarjeta P2 a un servidor FTP (copia)

Los clips de las tarjetas P2 se pueden transferir al servidor FTP.

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Seleccione un clip que desee transferir.

Seleccione [FTP] en el menú principal → [CLIP] → [COPY].

Si copia únicamente grabaciones proxy, seleccione [FTP(PROXY)] en el menú principal → [CLIP] → [COPY].

Pulse el mando de control.

Se visualizan las carpetas del servidor FTP.

Seleccione el destino de transferencia a través del mando de control.

Pulse el mando de control mientras presiona el botón <SHIFT> (<MULTI SEL>) para crear una nueva carpeta en la lista de carpetas actual. Los números que indican la fecha y la hora se utilizan automáticamente como el nombre de la nueva carpeta. También puede utilizar el teclado del software para definir el nombre de la carpeta. Sin embargo, algunos caracteres no se pueden utilizar, en función del servidor FTP. No puede definir un nombre de carpeta igual que el de una carpeta existente.

Mueva el cursor a [YES] y pulse el mando de control.

Comienza el proceso de copia.

Para obtener información del proceso de importación de clips, consulte “Copiar clips”.

Cuando se haya completado la copia, aparece el mensaje [COPY COMPLETED!].

NOTA

- Cuando un clip de grabación proxy grabado en las siguientes condiciones se ha transferido al servidor FTP, aparece como clip dividido en el servidor.

  - Un clip grabado durante el tiempo de grabación continuo en una tarjeta de memoria

  - Un clip grabado en diferentes tarjetas de memoria

  - Un clip grabado con la grabación de un clip

- Los nombres de las carpetas que utilizan caracteres multibyte no se muestran correctamente.

- En función del número de clips que haya en el servidor y de las condiciones de red, es posible que las imágenes en miniatura tarden cierto tiempo en visualizarse o copiarse.

- Para cancelar el proceso de copia, utilice el mando de control para colocar el cursor en [CANCEL] y pulse el mando de control. Seleccione [YES] cuando aparezca el mensaje de confirmación [CANCEL] y, a continuación, pulse el mando de control. Si la red no se ha desconectado, se eliminarán los clips parcialmente copiados en el destino de la copia. Si la red se ha desconectado, es posible que los clips incompletos permanezcan en el servidor FTP.

- Puede que no sea posible cancelar el proceso de copia, en función del estado de la red. En este caso, sitúe en <OFF> el interruptor de alimentación de la cámara para interrumpir el proceso de copia.

- Después de iniciar la copia, no se volverán a detectar errores de desconexión. Cancele la operación de copia si se ha detenido el progreso de la copia.

- Póngase en contacto con el administrador del servidor FTP para conocer la cantidad de espacio libre disponible en el servidor FTP de antemano, ya que no se puede comprobar automáticamente antes de iniciar la copia.

- Dependiendo del tipo de servidor FTP, se producirá un error cuando el espacio libre restante disponible en el servidor FTP sea 0. Si no se genera un error, cancele la operación de copia.

- No se pueden copiar clips a una carpeta de destino del servidor FTP que contenga más de 1000 clips.

- Para transferir clips con SSH, el servidor FTP debe ser compatible con SSH.

- El uso de SSH reducirá la velocidad de la transferencia.

- Para comprobar el resultado de la transferencia en un ordenador u otro dispositivo, puede que sea necesario actualizar la pantalla del ordenador o de otro dispositivo.

Inicio de la página