- Arriba
- Conexión de red
- Función de grabación durante subida
- Transferencia automática de clips seleccionados (modo de selección manual)

# Transferencia automática de clips seleccionados (modo de selección manual)

Figura 1

Establezca la conexión de red entre la cámara y un dispositivo servidor.

Consulte “Ajuste de la función de cliente FTP” para conocer los ajustes.

Ajuste el menú principal de la cámara → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [REC DURING UPLOAD] en [ENABLE].

Ajuste el menú principal de la cámara → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [AUTO COPY] en [DISABLE].

En la pantalla de miniaturas, seleccione el menú principal → [CLIP] → [COPY] → [FTP] o [FTP(PROXY)] y, a continuación, seleccione los clips que se van a transferir. (Figura 1)

Los clips seleccionados se registran en la lista de la carga y se transfieren automáticamente.

Puede comprobar el estado de la transferencia de los clips registrados en la lista de carga en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [UPLOAD LIST].

El visor o el monitor LCD muestra el estado de la función de grabación durante subida. Además, la pantalla de miniaturas muestra el estado de la función de grabación durante subida y el estado de la transferencia de clips.

NOTA

- Los clips seleccionados con el modo de selección manual se transferirán antes que los clips registrados en la lista de carga con el modo de transferencia automática.

- La carga del clip se iniciará una vez que se active la función de grabación durante subida. Para evitar errores de carga, no quite la tarjeta de la ranura para tarjeta de memoria P2 ni la tarjeta de la ranura para tarjeta de memoria microP2 hasta que la carga se complete.

- En la lista de carga de clips se pueden registrar hasta 100 clips. Cuando se superan los 100 clips, salvo los clips cargados y los clips con errores de carga, no puede realizarse el registro.

- Los clips también se transfieren automáticamente durante la grabación, la reproducción y la visualización de miniaturas.

- La unidad de división de los archivos de grabación será más pequeña permitiendo iniciar antes la transferencia del clip mientras se está grabando cuando está seleccionado [SHORT SPLIT] en el menú principal →[RECORDING SETUP]→[FILE SPLIT] mientras se utiliza la función de grabación durante subida.

- Si la red se desconecta durante la transferencia, o la cámara se apaga y vuelve a encender, la transferencia se reanuda en unidades de clips.

- Mientras la función de grabación durante subida está activada, la función de eliminación del último clip se desactiva.

- Mientras la función de grabación durante subida está activada, la función de streaming se desactiva.

- El directorio del servidor FTP no aparece en la pantalla del explorador FTP durante la transmisión o la transmisión en espera de los clips registrados en la lista de carga.

- Mientras la función de grabación durante subida está activa, los valores de configuración del menú principal → [NETWORK SETUP] no se pueden cambiar ni restablecer.

- La copia entre las tarjetas P2 no podrá ejecutarse durante la transmisión o la transmisión en espera de los clips registrados en la lista de carga.

- La función de borrado de clips no podrá ejecutarse durante la transmisión o la transmisión en espera de los clips registrados en la lista de carga.

- La función de formato de la tarjeta P2 no podrá ejecutarse durante la transmisión o la transmisión en espera de los clips registrados en la lista de carga.

Inicio de la página