- Arriba
- Preparación
- Luz indicadora

# Luz indicadora

Si se encuentra establecida en un ajuste distinto de [OFF] en el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [TALLY LAMP], puede hacer que la luz indicadora se ilumine durante la toma de fotografías.

Asimismo, la luz indicadora parpadeará cuando se produzcan las siguientes situaciones:

- Cuando la tarjeta P2 disponga de poco espacio para grabar y quede poca batería (una vez por segundo)

- Si se ha retirado la tarjeta P2 mientras se estaba accediendo a ella (cuatro veces por segundo)

- Cuando la tarjeta P2 no dispone de más espacio para grabar (cuatro veces por segundo)

- Cuando se muestran advertencias como la fluctuación de la señal de referencia del terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT> y un error del sistema o una advertencia de anomalía en la grabación (cuatro veces por segundo)

Luz indicadora delantera

Luz indicadora trasera

Inicio de la página