- Arriba
- Filmación
- Ajustes ajustables durante la filmación
- Iris

# Iris

Cambie al modo manual mediante el interruptor <AUTO/MANUAL>. (Filmación)

Pulse el botón <IRIS> para cambiar el método de ajuste de la apertura del objetivo.

[AUTO IRIS]: establece el ajuste del iris automáticamente. (Iris automático)

[MANUAL IRIS]: ajuste la el iris del objetivo manualmente. (Iris manual)

Si se está utilizando el iris manual, gire el anillo del iris para ajustar el iris del objetivo.

Cuando la función de nivel de iris automático para el iris automático está activada, el valor del nivel de este se puede ajustar al girar el anillo del iris. Este valor no se aplica al ajuste en el menú principal → [SCENE FILE] → [A.IRIS LEVEL EFFECT].

NOTA

- El iris automático no funciona si la velocidad de fotogramas se encuentra ajustada en [9fps] o en un valor inferior en la velocidad de fotogramas variable y cuando la velocidad de obturador se encuentra ajustada en un valor inferior a 1/12.

Inicio de la página