- Arriba
- Conexión de red
- Uso de la función de cliente FTP
- Ajuste de la función de cliente FTP

# Ajuste de la función de cliente FTP

Al conectar la cámara a la red a través de una LAN inalámbrica (conexión a un punto de acceso inalámbrico), 4G/LTE o a una LAN con cable, puede transferir clips a un dispositivo de servidor de la red.

## Ajustes del cliente

Para transferir clips con la función de cliente FTP, deberá configurar el destino de la conexión y otros ajustes por adelantado.

Establezca cada elemento en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].

[SETTING DATA]: establece de dónde se obtienen los ajustes del servicio del cliente.

- [INTERNAL]: utiliza los ajustes establecidos en la cámara.

- [SD CARD]: usa los ajustes del archivo de la tarjeta de memoria SD insertada en la ranura para tarjeta SD. Cuando este elemento se establece en [SD CARD], inserte una tarjeta de memoria SD antes de encender la cámara.

[SERVER URL]: establece el nombre o la dirección del servidor para conectarse. (500 caracteres como máximo)

[LOGIN USER]: permite establecer el ID del usuario para conectarse. (31 caracteres como máximo)

[LOGIN PASSWORD]: permite establecer la contraseña a la que conectarse. (15 caracteres como máximo) La contraseña no se mostrará en la pantalla.

[SSH]: establece cuándo transferir archivos mediante SSH. ([ENABLE]: usa SSH/[DISABLE]: no usa SSH)

[SSH PORT]: establece el número de puerto cuando SSH se utiliza. Fija el mismo número como servidor.

NOTA

- La función de cliente FTP no está disponible cuando [WLAN] está ajustado en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL] y [DIRECT] está ajustado en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].

- El valor de los ajustes de la tarjeta de memoria SD puede guardarse realizando lo siguiente.

  - Seleccione [SAVE (SD CARD)] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].

## Almacenamiento de los ajustes del servicio del cliente en la tarjeta de memoria SD

Seleccione [SAVE (SD CARD)] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].

Los valores de ajuste de [SERVER URL], [LOGIN USER], [LOGIN PASSWORD], [SSH] y [SSH PORT] del menú principal → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] se guardan en la tarjeta de memoria SD.

## Carga de los ajustes del servicio del cliente desde la tarjeta de memoria SD

Seleccione [LOAD (SD CARD)] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE].

Los ajustes del servicio del cliente cargados desde la tarjeta de memoria SD se reflejan en los ajustes de la cámara.

## Herramientas de comprobación del funcionamiento, indicación del estado e inicialización

Puede comprobar el estado de la conexión de red del cliente FTP de la siguiente manera.

#### Comprobación de la conexión (PING)

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Visualizará la pantalla de miniaturas.

Seleccione [PING] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].

Pulse el mando de control.

Realice la comprobación del estado de la conexión con la dirección que se ha establecido.

Cuando se confirma una conexión, aparece [PING SUCCESSFUL!].

Si no se puede establecer una conexión en aproximadamente 30 segundos, aparece el mensaje [PING FAILED!]. Es posible que el registro indique la causa del fallo.

#### Visualización del registro de conexiones (LOG)

Seleccione [LOG DISPLAY] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].

Pulse el mando de control.

Aparece el registro.

Después de comprobar el registro, pulse el botón <EXIT>.

La pantalla del menú de ajustes se visualiza de nuevo.

NOTA

- Es posible que lagunas operaciones no generen ninguna información en el registro.

- La contraseña se indica como [] en el registro.

#### Visualización del estado

Seleccione [STATUS DISPLAY] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].

Pulse el mando de control.

Se muestra el estado de la conexión.

Después de comprobar el registro, pulse el botón <EXIT>.

La pantalla del menú de ajustes se visualiza de nuevo.

NOTA

- La información del estado no se actualiza en tiempo real. Para ver los datos más recientes, realice de nuevo el procedimiento.

- Si [ENABLE] está seleccionado en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [LAN PROPERTY] → [DHCP] o en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [DHCP], la dirección IP y otros parámetros necesarios se asignan automáticamente. Sin embargo, la información de estado no aparece correctamente mientras se está obteniendo la información de dirección.

- La puerta de enlace predeterminada se muestra como información del estado únicamente si está ajustada correctamente.

- Si solo [SECONDARY DNS] está ajustado sin el ajuste [PRIMARY DNS] para el ajuste de red (LAN inalámbrica, LAN con cable), se visualiza [DNS1].

#### Inicialización de los ajustes de red

Seleccione [INITIALIZE] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS].

Pulse el mando de control.

Cuando finalice la inicialización, la pantalla del menú de ajustes se visualizará de nuevo.

Inicio de la página