- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de ajuste de la crominancia

# Función de ajuste de la crominancia

Esta función ajusta la saturación y la fase de color. Aplica efectos en todas las imágenes. No se puede establecer en una matiz de color individual.

#### Ajustes generales

[CHROMA LEVEL]: ajusta el nivel cromático de la señal PR y la señal PB. Cuando se utiliza el vectorscopio, la distancia desde el centro (sin color) aumenta en toda la imagen.

[CHROMA PHASE]: ajusta con precisión la fase cromática de las señales PR y PB. Cuando se utiliza el vectorscopio, toda la imagen gira a la derecha o a la izquierda.

#### Configuración avanzada

No se proporcionan elementos de ajuste.

Inicio de la página