- Arriba
- Preparación
- Asignación de funciones a los botones USER
- Funciones seleccionables

# Funciones seleccionables

Elemento | Descripción
--- | ---
[INHIBIT] | Inhabilita la asignación de funciones.
[SCENE FILE SEL] | Asigna la función para mostrar la pantalla (el menú principal → [SCENE FILE] → [FILE SELECT]) en la que los usuarios seleccionan el archivo de escena.
[LEVEL GAUGE] | Activa/desactiva la función de visualización del calibre de nivel.
[LEVEL GAUGE RESET] | Asigna la función para ajustar el calibre de nivel utilizando las direcciones horizontal y vertical actuales como valores de referencia. Si mantiene pulsado el botón asignado se restaurarán los ajustes predeterminados de fábrica.
[WFM] | Asigna la función para cambiar la visualización de la forma de onda. Seleccione la visualización de la forma de onda en el menú principal → [SW MODE] → [WFM MODE].
[D.ZOOM] | Asigna la función de zoom digital. Acerca el ángulo de campo en 2x, 5x y 10x vertical y horizontalmente.
[DRS] | Asigna la función de ampliación del rango dinámico.
[FBC] | Cambia la función de compensación de banda de flash a activada/desactivada.
[S.GAIN] | Asigna la función que aumenta la ganancia a 24 dB o más. Seleccione el valor de ganancia en el menú principal → [SW MODE] → [SUPER GAIN].
[1S.EXP.] | Permite activar/desactivar la función de exposición de un segundo.
[ATW] | Permite activar/desactivar las funciones de seguimiento automático del balance de blancos.
[ATW LOCK] | Fija el valor del balance de blancos al pulsar este elemento mientras la función de seguimiento automático del balance de blancos está activada. Reanuda la función seguimiento automático del balance de blancos al pulsarlo de nuevo.
[SPOTLIGHT] | Permite activar/desactivar la función de control automático del iris para la luz focal.
[BACKLIGHT] | Permite activar/desactivar la función de control automático del iris para la compensación de la luz de fondo.
[BLACKFADE] | Asigna las funciones que funden la imagen completa a negro.
[WHITEFADE] | Asigna las funciones que funden la imagen completa a blanco.
[A.IRIS LEVEL] | Permite activar/desactivar la función de ajuste de iris automático.
[IRIS] | Asigna la función para alternar entre el iris automático y el manual.
[Y GET] | Asigna la función para visualizar el nivel de luminancia de la imagen en la posición indicada por el marcador cuadrado que se visualiza cerca del centro.
[FOCUS ASSIST] | Habilita/desactiva la función de asistencia de enfoque que se configura en el menú principal → [SW MODE] → [FOCUS ASSIST MODE].
[FOCUS MACRO] | Permite alternar el ajuste del enfoque macro. Puede ajustar los efectos de la función macro en el menú principal → [SW MODE] → [MACRO MODE].
[OIS] | Permite activar/desactivar el estabilizador de imágenes.
[FAST ZOOM] | Permite acelerar la velocidad del zoom cuando se pulsa la palanca del zoom (con el interruptor PALANCA ZOOM en el lateral de la empuñadura ajustado en <VAR>) hasta el final.
[ZEBRA] | Asigna la función de visualización del patrón de cebra y del marcador.
[EVF ON/OFF] | Asigna la función que fuerza la visualización de las imágenes en el visor.
[PRE REC] | Asigna la función para cambiar la función de pregrabación a activada/desactivada.
[TEXT MEMO] | Asigna la función de nota de texto.
[SHOT MARK] | Asigna la función de marca de toma.
[DEL LAST CLIP] | Asigna la función para eliminar el clip filmado justo antes.
[SLOT SEL] | Asigna la función para cambiar la tarjeta de grabación cuando hay insertadas dos o más tarjetas en la ranura de tarjetas de memoria microP2.
[REC MEDIA] | Asigna la función para seleccionar la ranura objetivo para la grabación entre la ranura de la tarjeta de memoria P2 y la ranura de la tarjeta de memoria microP2. Este ajuste está vinculado con el valor de ajuste en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [REC MEDIA].
[AUDIO MON SEL] | Asigna la función que alterna entre la visualización del medidor del nivel de audio y el canal de audio ([CH1]/[CH2] y [CH3]/[CH4]) de la salida de audio (auriculares, altavoz incorporado, terminal <AUDIO OUT> y terminal <HDMI OUT>) con el botón pulsado.
[REC CHECK] | Asigna la función de comprobación de grabación.
[BACKGR REC PAUSE] | Asigna la función para cancelar la grabación en segundo plano de la ranura 2. Mantenga presionado el botón asignado durante aproximadamente cinco segundos para detener la grabación en segundo plano.
[USB MODE] | Asigna la función para activar/desactivar el modo de dispositivo USB o el modo de host USB.
[PLAYLIST] | Asigna la función para entrar o salir del modo de edición de listas de reproducción.
[REC DURING UPLOAD] | Asigna la función para activar/desactivar la función de grabación durante subida. Este ajuste está vinculado con el valor de ajuste en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [REC DURING UPLOAD].
[UPLOAD LIST] | Asigna la función para visualizar la lista de carga de la función de grabación durante subida. Para cerrar la lista de carga, pulse el botón <EXIT>.
[STREAMING START] | Asigna la función para iniciar/detener el streaming desde la cámara. Este ajuste está vinculado con el valor de ajuste en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START].
[LOAD USER FILE] | Asigna la función para visualizar la pantalla de selección para el archivo de usuario guardado en la tarjeta de memoria SD. No funciona en la pantalla de miniaturas.

NOTA

- Las funciones siguientes también se apagan cuando se apaga la cámara.

  [WFM]/[D.ZOOM]/[FBC]/[S.GAIN]/[ATW]/[ATW LOCK]/[SPOTLIGHT]/[BACKLIGHT]/[BLACKFADE]/[WHITEFADE]/[Y GET]/[FOCUS ASSIST]/[FAST ZOOM]/[EVF ON/OFF]/[AUDIO MON SEL]/[USB MODE]/[PLAYLIST]

- Cuando [FAST ZOOM] esté activado, el sonido del zoom se vuelve más alto de lo normal.

Inicio de la página