- Arriba
- Operaciones del menú
- Lista del menú
- [SW MODE]

# [SW MODE]

Configure los ajustes de cada modo cuando se cambie mediante cada interruptor.

Estos elementos del menú no pueden establecerse cuando se visualiza la pantalla de miniaturas.

Elemento | Descripción de los ajustes
--- | ---
[LOW GAIN] | Establece el valor de la ganancia a asignar a la posición <L> del interruptor <GAIN>. (El valor negativo de la ganancia solo se encuentra en el modo [HIGH SENS.]). [−3dB]…[18dB] Configuración de fábrica: [0dB]
[MID GAIN] | Establece el valor de la ganancia a asignar a la posición <M> del interruptor <GAIN>. (El valor negativo de la ganancia solo se encuentra en el modo [HIGH SENS.]). [−3dB]…[18dB] Configuración de fábrica: [6dB]
[HIGH GAIN] | Establece el valor de la ganancia a asignar a la posición <H> del interruptor <GAIN>. (El valor negativo de la ganancia solo se encuentra en el modo [HIGH SENS.]). [−3dB]…[18dB] Configuración de fábrica: [12dB]
[SUPER GAIN] | Ajusta la súper ganancia a asignar al botón USER. [24dB], [30dB], [36dB] [ALL]: cada vez que pulsa el botón USER, el ajuste pasa a [24dB] → [30dB] → [36dB] → (desactivado) en orden. Configuración de fábrica: [36dB]
[OIS] | Activa/desactiva la función del estabilizador de imagen. [ON]: activa la función del estabilizador de imagen. [OFF]: desactiva la función del estabilizador de imagen. Configuración de fábrica: [ON] Si se asignan funciones a los botones USER, alterna entre [ON]/[OFF] mediante las operaciones de los botones USER.
[ATW] | Asigna la función de seguimiento automático del balance de blancos al interruptor <WHITE BAL>. [Ach], [Bch], [PRE], [OFF] Configuración de fábrica: [OFF]
[ATW SPEED] | Establece la velocidad de control de la función de seguimiento automático del balance de blancos. [FAST], [NORMAL], [SLOW] Configuración de fábrica: [NORMAL]
[ATW TARGET R] | Ajusta de manera precisa la salida de Rch para lograr convergencia con la operación de balance de blancos con seguimiento automático. [−10]…[10] Configuración de fábrica: [0]
[ATW TARGET B] | Ajusta de manera precisa la salida de Bch para lograr convergencia con la operación de balance de blancos con seguimiento automático. [−10]…[10] Configuración de fábrica: [0]
[W.BAL PRESET] | Establece la temperatura del color a asignar a la posición <PRST> del interruptor <WHITE BAL>. [3200K], [5600K], [VAR] Configuración de fábrica: [3200K]
[W.BAL VAR] | Establece el valor de [VAR] en [W.BAL PRESET]. También se puede accionarse mediante la rueda de selección <SEL/PUSH SET>. Activado cuando [W.BAL PRESET] se encuentra ajustado en [VAR] y el interruptor <WHITE BAL> se encuentra en la posición <PRST>. [2000K]…[15000K] Configuración de fábrica: [3200K]
[H.ZOOM SPEED] | Ajusta la velocidad del zoom cuando el interruptor PALANCA ZOOM se encuentra ajustado en <FIX>. [1]…[99] Configuración de fábrica: [50]
[PUSH AF MODE] | Asigna el modo de funcionamiento cuando se pulsa el botón <PUSH AUTO>. [TURBO]: lleva a cabo el enfoque a alta velocidad automáticamente hasta que se enfoca la imagen una vez pulsado el botón. [NORMAL]: lleva a cabo el enfoque automático mientras se pulsa el botón. Configuración de fábrica: [TURBO]
[MF ASSIST] | Establece si desea ajustar el último enfoque automáticamente cuando se encuentra en el modo de enfoque manual. [ON]: ajusta el último enfoque automáticamente. [OFF]: no ajusta el enfoque automáticamente. Configuración de fábrica: [OFF] Si la imagen está muy desenfocada, es posible que el enfoque no se ajuste adecuadamente. Las operaciones con un mando a distancia conectado al terminal <CAM REMOTE> no se encuentran disponibles.
[FOCUS ASSIST MODE] | Establece el modo de funcionamiento de la función de asistencia de enfoque. [EXPAND]: amplía la parte central de la pantalla del monitor LCD. [IN RED]: destaca el contorno del vídeo de color rojo. Configuración de fábrica: [EXPAND] Si se asignan funciones a los botones USER, podrá activar y desactivar la función mediante el botón USER.
[MACRO] | Activa/desactiva la función macro de enfoque. [ON]: activa la función macro de enfoque. [OFF]: desactiva la función macro de enfoque. Configuración de fábrica: [OFF] Si se asignan funciones a los botones USER, alterna entre [ON]/[OFF] mediante las operaciones de los botones USER.
[MACRO MODE] | Establece el modo de funcionamiento cuando la función macro de enfoque se encuentra activada. [WIDE]: solo está activada el área de macro panorámica. [ALL]: están activadas el área de macro de teleobjetivo y el área de macro panorámica. Configuración de fábrica: [WIDE]
[A.IRIS SPEED] | Establece la velocidad de control de la función de iris automático. [FAST], [NORMAL], [SLOW] Configuración de fábrica: [NORMAL]
[A.IRIS WINDOW] | Selecciona la ventana de detección de iris automático. [NORM1]: ventana que está cerca del centro de la pantalla. [NORM2]: ventana que está cerca de la parte inferior de la pantalla. [CENTER]: ventana que es un punto en el centro de la pantalla. Configuración de fábrica: [NORM1]
[AREA MODE] | Asigna la función a llevar a cabo dentro del área seleccionada mediante el mando de control durante la filmación. [INHIBIT]: no asigna ninguna función. [FOCUS]: función de barra de enfoque/enfoque automático [IRIS]: función de iris automático [Y GET]: función de visualización del brillo [FOCUS/IRIS]: activa [FOCUS] y [IRIS] de manera simultánea. [FOCUS/Y GET]: activa [FOCUS] y [Y GET] de manera simultánea. Configuración de fábrica: [INHIBIT]
[WFM MODE] | Selecciona el tipo de forma de onda a mostrar en el monitor LCD cuando se pulsa en botón <WFM>. [WAVE]: se muestra a modo de forma de onda. [VECTOR]: se muestra a modo de vector. [WAVE/VECTOR]: cada vez que se pulsa el botón <WFM>, la visualización cambia en la secuencia (sin visualización) → [WAVE] (forma de onda) → [VECTOR] (vector) → (sin visualización). Configuración de fábrica: [WAVE]
[ZEBRA] | muestra/oculta patrones de cebra. [ON]: muestra patrones de cebra. [OFF]: no muestra patrones de cebra. Configuración de fábrica: [OFF] Si se asignan funciones a los botones USER, alterna entre [ON]/[OFF] mediante las operaciones de los botones USER.
[ZEBRA MODE] | Selecciona si desea continuar mostrando patrones de cebra. [CONTINUE]: mantiene la visualización de los patrones de cebra. [MOMENT]: muestra patrones de cebra durante aproximadamente cinco segundos. Configuración de fábrica: [MOMENT]
[BARS TYPE] | Selecciona la franja cromática que se utilizará. [SMPTE]: utiliza la barra de color en el estándar SMPTE. [FULL BARS]: utiliza las franjas cromáticas completas. [SPLIT]: utiliza franjas cromáticas SPLIT para SNG (Satellite News Gathering). [ARIB]: utiliza franjas cromáticas estándar ARIB. Configuración de fábrica: [SMPTE]
[FRONT REC] | Establece el funcionamiento del botón GRABACIÓN que se encuentra en la parte frontal de la cámara. [INHIBIT]: no activa el funcionamiento. [ACTIVE]: activa el funcionamiento. Configuración de fábrica: [ACTIVE]
[ZOOM/FOCUS] | Establece dónde usar el zoom y el enfoque en una conexión IP remota. [IP REMOTE]: funciona sólo cuando se realiza desde el destino de conexión remota. [CAMERA]: funciona sólo cuando se realiza desde la cámara. Configuración de fábrica: [IP REMOTE]

Inicio de la página