- Arriba
- Filmación
- Ajuste de los datos de tiempo
- Bloqueo externo del código de tiempo

# Bloqueo externo del código de tiempo

El generador de códigos de tiempo interno de la cámara puede ser bloqueado a un generador externo. Además, el generador de códigos de tiempo de un dispositivo externo puede bloquearse al generador de códigos de tiempo interno de la cámara.

## Ejemplos de conexiones para el bloqueo externo

Conecte la señal de vídeo de referencia y el código de tiempo de referencia tal y como se muestra en la figura.

Para conocer los detalles de la señal de referencia y el bloqueo de generador, consulte “Selección de señal de referencia externa y ajuste de bloqueo de generador”.

#### Al bloquear a una señal externa

Terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>

Señal de vídeo de referencia

Código de tiempo de referencia

Terminal <TC IN/OUT>

NOTA

- Para introducir o bloquear el generador de códigos de tiempo externos de entrada, ajuste el interruptor <IN/OUT> en <IN> y seleccione [FREE RUN] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [TCG].

- Puede introducir señales de referencia Y de HD y señales de vídeo compuesto como señales de vídeos de referencia.

- Cuando el modo del sistema sea 480i (576i) (SD), 1080P y 720P, introduzca la señal de vídeo compuesto.

- Cuando el modo del sistema es 1080/23,98PsF, se recibe la señal HD-Y.

- Cuando el modo del sistema sea 1080P y 720P, si introduce la señal HD-Y, se aplicará el genlock a la señal de la imagen, pero es posible que el código de tiempo se desplace un campo.

- Si la señal de referencia de entrada del bloqueo del generador está dañada, no se podrá efectuar la grabación con normalidad y [TEMPORARY PAUSE IRREGULAR FRM SIG] parpadeará en el visor y en el monitor LCD y, a continuación, los clips se dividirán. La sincronización con el código de tiempo no está garantizada. La grabación se reanuda cuando la señal vuelve a la normalidad. No obstante, durante la grabación de intervalos, la grabación de una toma y la grabación de bucle no se reanudará.

#### Cuando hay dos cámaras conectadas y una se utiliza como cámara de referencia

Cámara de referencia

Cámara secundaria

Terminal <TC IN/OUT>

Terminal <TC IN/OUT>

Terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>

Terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>

NOTA

- Ajuste el terminal <TC IN/OUT> para emitir o recibir mediante el interruptor <IN/OUT>.

- En todos los dispositivos, establezca el menú principal →[OUTPUT SEL]→[TC OUTPUT REF] en [RECORDING], y el menú principal →[OTHER FUNCTIONS]→[GL PHASE] en [COMPOSITE].

- Si ajusta [RECORDING] en el menú principal → [OUTPUT SEL] → [TC OUTPUT REF], las dos cámaras podrán grabar con el mismo código de tiempo en la imagen.

- No se puede bloquear externamente la salida subportadora de la señal compuesta procedente del terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT> de la cámara.

- Cuando el modo del sistema es 1080/23,98PsF, el siguiente uso no está disponible: conectar dos cámaras y utilizar una como cámara de referencia, a través de la señal compuesta emitida desde el terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.

## Procedimiento para el funcionamiento del bloqueo externo

Para bloquear externamente el código de tiempo, siga los siguientes pasos.

Ajuste [FREE RUN] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [TCG].

Visualice TC mediante el botón <COUNTER>.

Introduzca un código de tiempo de referencia y una señal de vídeo de referencia que estén en una relación de fase (que se ajuste a las especificaciones del código de tiempo) con los terminales <TC IN/OUT> y <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.

El generador de códigos de tiempo integrado está bloqueado al código de tiempo de referencia. Cuando han transcurrido aproximadamente diez segundos desde el bloqueo, el estado de bloqueo externo se conserva aunque se desconecte el código de tiempo de referencia del dispositivo externo.

- Cuando se interrumpe la señal de referencia de entrada del bloqueo de generador, no se puede realizar la grabación normalmente, [TEMPORARY PAUSE IRREGULAR SIG] se visualiza en la pantalla del visor y el clip se divide. No se garantiza la continuidad del código de tiempo. La grabación se reanuda cuando la señal regresa a la normalidad. Sin embargo, durante la grabación de bucle, la grabación no se reanuda.

- Cuando el código de tiempo se bloquea externamente, el código de tiempo se bloquea al instante en el código de tiempo externo, y el mismo valor que el valor del código externo de tiempo externo se hace salir en el área de visualización del contador. No establezca el modo de grabación durante varios segundos hasta que el generador de sincronización se haya estabilizado. Además, bloquee el código de tiempo en la señal del terminal <TC IN/OUT>.

- Cuando se utiliza la cámara con [ON] ajustado en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [PRE REC], las imágenes interrumpidas o los códigos de tiempo de parada se pueden grabar si el código de tiempo se cambia de funcionamiento de grabación a free run inmediatamente antes de la grabación o se introduce un código de tiempo externo para ser bloqueado externamente al terminal <TC IN/OUT>.

- Si ejecuta la conexión una vez, aunque ya no haya terminal <TC IN/OUT> y entrada de terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>, el estado subordinado se mantiene. No obstante, en los siguientes casos, el estado subordinado se liberará.

  - Cuando se ejecute [TC PRESET]

  - Cuando se desactiva la alimentación

  - Al cambiar entre [DF]/[NDF] en [DF MODE]

  - Cuando se fija [TCG] en [REC RUN]

  - Al cambiar entre [REC FORMAT] y [CAMERA MODE]

## Ajuste de los bits de usuario cuando el código de tiempo se bloquea externamente

Para bloquear bits de usuario en los valores de entrada desde una fuente externa, ajuste [EXT] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [UBG MODE]. Independientemente de los ajustes de [REC RUN]/[FREE RUN], está conectada a la entrada de valores de bits de usuario al terminal <TC IN/OUT>.

## Cancelación del bloqueo externo

Ajuste [REC RUN] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [TCG] tras detener el suministro del código de tiempo externo.

## Precauciones al cambiar del suministro de alimentación de la batería al suministro de alimentación del adaptador de CA mientras está activo un bloqueo externo

Para mantener de manera continua el suministro de alimentación del generador de códigos de tiempo, conecte el adaptador de CA al terminal <DC IN 12V> y, a continuación, extraiga la batería. Si se extrae la batería primero, no se garantiza que el código de tiempo permanezca externamente bloqueado.

## Sincronización externa de la unidad de la cámara mientras el bloqueo externo está activo

Mientras el bloqueo externo está activo, se activa el bloqueo de generador en la unidad de cámara mediante la entrada de la señal de vídeo de referencia al terminal <GENLOCK IN/VIDEO OUT>.

NOTA

- Para bloquear externamente múltiples unidades con la cámara como dispositivo principal, establezca los mismos ajustes que en la cámara. Tenga en cuenta que no se garantiza la continuidad de los códigos de vídeo y tiempo en un sistema usando una mezcla de escaneado entrelazado y progresivo.

- Cuando se aplique el bloqueo externo a 24PN Native, asegúrese de introducir el código de tiempo sin eliminación de fotogramas. El bloqueo externo no se encuentra disponible en la reducción de fotogramas. Asimismo, en el momento de aplicar el bloqueo externo, es posible que la imagen parezca dañada. Esta es una operación para coincidir con el ciclo de 5 fotogramas y no se trata de un fallo de funcionamiento.

Inicio de la página