- 顶部
- 连接到外部设备
- 连接耳机、遥控或电视机/监视器
- 遥控

# 遥控

遥控（选购）可连接到〈CAM REMOTE〉端子（〈FOCUS IRIS〉、〈ZOOM S/S〉）。

遥控连接到〈FOCUS IRIS〉端子（3.5 mm微型插孔）时，可以遥控对焦和光圈操作。

遥控连接到〈ZOOM S/S〉端子（2.5 mm超级微型插孔）时，可以遥控变焦和录制启动/停止操作。

〈ZOOM S/S〉端子

〈FOCUS IRIS〉端子

注意

- 请勿将除遥控之外的设备连接到〈CAM REMOTE〉端子。否则可能造成图像亮度变化或散焦。

- 如果在主菜单→ ［AUTO开关］中将〈AUTO/MANUAL〉开关设为〈AUTO〉，将［自动光圈］设为［关闭］，当通过遥控器调节光圈时，则可使用遥控器切换〈AUTO〉/〈MANUAL〉。

- 当遥控器连接到〈FOCUS IRIS〉端子时，只能通过遥控器调节光圈，而不能通过摄像机上光圈调节环进行调节。

页面顶部