- 顶部
- 拍摄
- 处理设置数据
- 保存数据至SD存储卡及从存储卡载入保存的数据

# 保存数据至SD存储卡及从存储卡载入保存的数据

您所设置的场景文件和其他设置值可另存为单个文件，SD存储卡上最多可保存8个文件，这些保存的数据均可再载入。

- 对于场景文件，当前设置值自动保存在摄像机中，同时您可将保存的输入写入到SD存储卡中。再从SD存储卡载入此类数据时，当前的设置值以及摄像机内保存的数据都将被覆盖。

- 从［F1:］至［F6:］的所有场景文件都将被覆盖。

## 保存场景文件

图1

图2

在主菜单→ ［卡功能］ → ［场景文件］中选择［保存］。（图1）

选择其中一个文件编号（1至8），然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。（图2）

随即显示标题输入画面和键盘。

使用控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮），在键盘上输入所需的字符。

在键盘上上选择［OK］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

随即显示一个确认画面。

选择［是］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

该文件将以输入的名称写入SD存储卡，同时返回图2的画面。

## 载入场景文件

在主菜单→ ［卡功能］ → ［场景文件］中选择［读取］。

选择其中一个文件编号（1至8），然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

随即显示一个确认画面。

选择［是］，然后按控制杆（或〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮）。

载入完成后，随即显示［LOAD OK］。

## 保存和载入用户文件

在主菜单→ ［卡功能］ → ［用户文件］中选择［保存］或［读取］。之后的操作与场景文件相同。

页面顶部