- 顶部
- 连接到外部设备
- 连接到遥控操作面板(AK-HRP200MC)

# 连接到遥控操作面板(AK-HRP200MC)

- 您可以通过IP连接来连接遥控操作面板AK-HRP200MC（选购），从而遥控部分功能。

- 在您采用LAN电缆连接AK-HRP200MC，并进行摄像机和AK-HRP200MC的网络设置时， 摄像机会自动进入遥控模式。如需了解连接设置，请参阅“连接遥控操作面板(AK-HRP200MC)的设置”。

- 将摄像机的〈AUTO/MANUAL〉开关拨至〈MANUAL〉。某些项目在〈AUTO〉中可能无法工作，视摄像机的自动调节设置而定。此外，在AK-HRP200MC中进行变焦操作时，请将摄像机的〈ZOOM〉开关设在〈SERVO〉位置。

- 若要取消遥控模式，在摄像机和AK-HRP200MC连接时按AK-HRP200MC的〈HEAD POWER〉开关以终止连接，或取下网络电缆并将摄像机的电源开关从〈OFF〉切换到〈ON〉。

LAN电缆（选购）

AK-HRP200MC

遥控模式下的开关功能
遥控模式下的录制和播放操作
连接到摄像机上的遥控器

注意

- 若要在摄像机上进行手动光圈操作，或在IP连接期间使用〈CAM REMOTE〉端子遥控光圈，可按摄像机上的〈IRIS〉按钮启用操作。当摄像机上的手动光圈操作启用后，屏幕上的光圈黑白颠倒显示。此时，不能使用〈CAM REMOTE〉端子进行变焦操作。

- 您可以采用直通或者交叉LAN电缆直接将AK-HRP200MC连接到摄像机。

- 通过IP连接摄像机和AK-HRP200MC并重启摄像机后，AK-HRP200MC上的摄像机电源按钮(〈HEAD POWER〉)可能呈红色闪烁，然后呈绿色亮起。

- 将摄像机用作独立设备时，需要按AK-HRP200MC的摄像机电源按钮〈HEAD POWER〉解除遥控模式。

- 通过IP进行连接操作，以及通过多种设备（如AK-HRP200MC）遥控摄像机时，不能保证绝对可操作。

- 请通过匹配AK-HRP200MC和摄像机的同步扫描显示设置（［秒］或［角度］），使用摄像机。即便摄像机的同步扫描显示设置已更改，其也不会与AK-HRP200MC显示同步。

- 摄像机通过IP连接到AK-HRP200MC后，P2播放列表编辑功能不可使用。

页面顶部