- 顶部
- 网络连接
- 使用FTP客户端功能
- FTP服务器文件夹列表（FTP浏览器画面）

# FTP服务器文件夹列表（FTP浏览器画面）

可显示FTP服务器内的文件夹信息和子文件夹列表。还可显示所需的CONTENTS文件夹（存储P2卡内的剪辑的文件夹）的缩略图列表。

按〈THUMBNAIL〉按钮。

缩略图画面显示。

在主菜单→ ［片段］ → ［资源管理器］中选择［FTP］。

按压控制杆。

此时将出现FTP资源管理器画面。

## FTP资源管理器画面

1. 状态指示

   指示该画面是FTP资源管理器画面。

2. FTP服务器信息

   ［地址］：所连接FTP服务器的地址

   ［用户名］：登录用户的ID

   ［SSH］：［SSH］的［有效］/［无效］状态指示

3. 媒体状态

   指示P2卡插入状态、硬盘连接状态、类型和网络电缆连接状态。

   如需了解媒体状态指示灯，请参阅“卡插槽、存储设备和网络设置的状态显示”。

   注意

   - 网络状态指示灯的显示将在实际状态变化几秒钟后更新。

4. 文件夹信息

   ［路径］：当前文件夹在FTP服务器上的路径

   ［序号］：文件夹号

   ［文件夹名称］：文件夹名称

   ［日期］：最后一次更新的日期

   ［时间］：最后一次更新的时间

注意

- 文件夹列表仅显示文件夹，不显示普通文件或链接文件。

- ［ . ］表示当前文件夹。不显示日期和时间信息。

- 日期和时间信息可以是当地时间，也可以是世界标准时间，具体取决于FTP服务器的信息。有时还会仅显示年度或时间。

- 文本是否区分大小写取决于FTP服务器。

- 使用多字节字符的文件夹名称无法正确显示。

- 一个文件夹中最多可显示100个文件夹。无法从FTP资源浏览器画面访问第101个文件夹以及后续文件夹。但如果您在主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［服务器 URL地址］中直接输入文件夹名称，则可访问第101个文件夹以及后续文件夹。

- 连通性和文件夹外观可能与FTP服务器与电脑连接时的连通性和文件夹外观不同。

- 根据FTP服务器和连接环境的不同，错误消息可能无法正确显示。

- 若要中止连接过程，请按控制杆。

- 如果发生错误，请再次执行操作。

- 在插入LAN连接或通过无线LAN连接之后立即进行网络操作时，或者取消前一操作后立即再次进行操作时，可能会出现错误。

- 如果在多次尝试后依然出现连接错误，请检查主菜单→ ［网络设置］ → ［网络工具］ → ［PING］。注意，即便［PING］失败，仍可能成功完成FTP连接。如果在检查PING后依然无法建立连接，请联系负责网络环境的系统管理员。

- ［PING］出现故障时，请检查以下项目。

  - 网络配置是否无误

  - LAN电缆是否已正确插入

  - 路径内的集线器和路由器是否工作正常

- 如果［PING］成功后仍无法建立连接，则请检查以下项目。

  - FTP服务器的服务器功能服务是否运行

  - 通信路径内是否无防火墙

  - 是否已设置了允许访问FTP服务器的用户ID和密码

- 在取消使用FTP客户端功能后的一小段时间内，可能无法进行某些画面操作。

## FTP资源浏览器画面上的控制杆操作

向右推：显示光标位置处子文件夹的内容。

向左推：显示当前文件夹的更高一级文件夹内容。

向上/下推：移动光标。

按住〈SHIFT〉按钮向上/下推：使光标移动到列表顶部/底部文件夹。

注意

- 根据服务器操作规格和访问权限设置，可能不会正确显示文件夹内容和文件夹路径。

- 将储存前一文件夹的光标位置。如果出现错误，则光标位置重置为顶部文件夹。

- 如果已显示一个缩略图，则仅在之前显示的文件夹列表之中的光标位置才会储存。

## FTP缩略图画面

1. FTP服务器/文件夹信息

   ［地址］：所连接FTP服务器的地址

   ［用户名］：登录用户的ID

   ［SSH］：主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［SSH］的［有效］/［无效］指示

   ［路径］：包含当前显示的缩略图的文件夹在FTP服务器中的路径

   ［日期］：最后一次更新的日期

   ［时间］：最后一次更新的时间

注意

- 当FTP浏览器画面上显示低码流素材记录剪辑时，缩略图上显示［P.only］。此项目仅可显示在低码流素材剪辑上，表示不包含主记录的音视频数据。

- 按〈EXIT〉按钮可返回资源管理器画面。

- 无法显示第1001个剪辑及之后的剪辑。

- 日期和时间信息可以是当地时间，也可以是世界标准时间，具体取决于FTP服务器的信息。

- 使用［ . ］打开缩略图，将不会显示文件夹的日期和时间。

页面顶部