- 顶部
- 拍摄
- 双编解码器记录
- 双编解码器记录设置

# 双编解码器记录设置

## 设置菜单

用摄像机记录低码流素材数据时，请在主菜单→ ［记录设置］ → ［双码流设置］中设置。

项目 | 设置说明
--- | ---
［编解码应用］ | 选择录制低码流素材数据的介质。 ［代理码流记录（P2）］：将低码流素材数据录制到P2卡。 ［代理码流记录（P2&SD）］：将低码流素材数据同时录制到P2卡和SD存储卡。 ［流］：输出视频流。 ［关闭］：不录制低码流素材数据。 出厂设置： ［关闭］ 如果无法更改［编解码应用］设置，可更改［代理码流记录模式］或［视频流模式］设置。 在主菜单→ ［记录设置］ → ［文件分割］中选择［单一文件］时，仅可选择［关闭］。
［代理码流记录模式］ | 设置低码流素材数据的录制模式。 ［LOW 2CH MOV］，［HQ 2CH MOV］，［SHQ 2CH MOV］，［AVC-G6 2CH MOV］ 出厂设置： ［HQ 2CH MOV］
［视频流模式］ | 设置视频流的传输模式。 ［低］，［HQ］，［AVC-G6］，［SHQ（QoS）］，［AVC-G（QoS）］ 出厂设置： ［HQ］
［代理码流记录状态］ | 选择是否在寻像器和LCD液晶屏中显示低码流素材数据的录制信息或消息。 ［打开］：显示低码流素材信息录制和录制开始时SD存储卡的剩余容量。始终显示警告信息。 ［关闭］：警告发生时仅显示三秒钟的低码流素材和SD存储卡的警告信息。 出厂设置： ［关闭］
［Qos 最大码率值］ | 设置QoS工作时视频数据的最高比特率。通过摄像机操作启动连续播放分配时使用此设置。 在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开始键设置］中选择［摄像机］时，可设置此项。 ［256Kbps］, ［512Kbps］, ［1Mbps］, ［1.5Mbps］, ［2.5Mbps］, ［3.5Mbps］, ［6Mbps］, ［9Mbps］ 出厂设置： ［9Mbps］ 当［视频流模式］设为［SHQ（QoS）］时，不能选择［9Mbps］。
［Qos 最小码率值］ | 设置QoS工作时视频数据的最低比特率。通过摄像机操作启动连续播放分配时使用此设置。 在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开始键设置］中选择［摄像机］时，可设置此项。 ［256Kbps］, ［512Kbps］, ［1Mbps］, ［1.5Mbps］, ［2.5Mbps］, ［3.5Mbps］, ［6Mbps］, ［9Mbps］ 出厂设置： ［256Kbps］
［视频流延迟模式设置］ | 设置连续播放分配期间的延迟模式。通过摄像机操作启动连续播放分配时使用此设置。 在主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开始键设置］中选择［摄像机］时，可设置此项。 ［普通模式］：如重视连续播放的稳定性，设置此项。 ［短延迟模式］：如重视减少连续播放的延迟，设置此项。 出厂设置： ［普通模式］

- 有关双解码器记录和系统模式之间的关系，详见“系统模式和录制功能”。

- 当主菜单→ ［系统模式］ → ［系统格式设定］设为［1080-59.94P］、［1080-50P］、［1080-23.98PsF］、［480-59.94i］或［576-50i］时，由于禁用了连续播放功能，将不显示以下项目。

  - ［视频流模式］

  - ［Qos 最大码率值］

  - ［Qos 最小码率值］

  - ［视频流延迟模式设置］

## 录制模式和录制信号（视频/音频）

只有在主菜单→ ［系统模式］ → ［系统格式设定］将主录制设为［1080-59.94i］、［1080-50i］、［720-59.94P］或［720-50P］时，才能使用以下设置。

#### 视频

录制模式 | 文件格式 | 分辨率 | 编解码器 | 帧频 | 比特率
--- | --- | --- | --- | --- | ---
［AVC-G6 2CH MOV］ | MOV | 1920×1080 *1 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 6 Mbps
1280×720 *2 | 60 fps/50 fps |
30 fps/25 fps/24 fps | 3 Mbps
［SHQ 2CH MOV］ | MOV | 960×540 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 3500 kbps
［HQ 2CH MOV］ | MOV | 640×360 | H.264 High Profile | 30 fps/25 fps | 1500 kbps
［LOW 2CH MOV］ | MOV | 480×270 | H.264 Baseline Profile | 30 fps/25 fps | 800 kbps

当［系统格式设定］为［1080-59.94i］或［1080-50i］时

当［系统格式设定］为［720-60P］或［720-50P］时

#### 音频

录制模式 | 文件格式 | 编解码器 | 频道数 | 各声道的比特率 | 采样频率
--- | --- | --- | --- | --- | ---
［AVC-G6 2CH MOV］ | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz
［SHQ 2CH MOV］ | MOV | LPCM | 2ch | 768 bps | 48 kHz
［HQ 2CH MOV］ | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz
［LOW 2CH MOV］ | MOV | AAC-LC | 2ch | 64 kbps | 48 kHz

页面顶部