- 顶部
- 拍摄
- 选择音频输入和调节录音电平
- 调节录制电平

# 调节录制电平

摄像机上的调节拨盘具有手动调节和自动调节功能。

## 自动调节

#### 设置声道1/2

将开关〈CH1〉/〈CH2〉设为〈AUTO〉。

设置此项时，摄像机进入到自动调节模式，同时音频录制电平根据输入水平自动设置。

- 您还可以使用此开关单独设置声道1/2。

- 此项设为〈AUTO〉时，将禁用以下操作。

  - 通过〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉拨盘更改录制电平。

  - 在主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］ → ［音频限幅 CH1］/［音频限幅 CH2］中设置。

#### 设置声道3/4

在主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］ → ［自动电平 CH3］/［自动电平 CH4］中设置［打开］。

随即，摄像机进入到自动调节模式，同时音频录制电平根据输入水平自动设置。

- 您还可以使用此开关单独设置声道3/4。

- 此项设为〈AUTO〉时，将禁用以下操作。

  - 主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］ → ［电平控制 CH3］/［电平控制 CH4］中的录制电平设置

  - 在主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］ → ［音频限幅 CH3］/［音频限幅 CH4］中设置。

- 音频信号的录制电平将自动调节。因此，根据环境声音的响度，高速变焦操作时的变焦声音也可能会被录制进去。在此情形下，请手动调节录制电平。

## 手动调节

#### 设置声道1/2

将开关〈CH1〉/〈CH2〉设为〈MANU〉。

采用〈AUDIO LEVEL CH1〉/〈AUDIO LEVEL CH2〉拨盘进行调节。

如果音频电平表显示音量超过0 dB，则0 dB垂直红线将会变厚，从而指示输入音频音量过高。

请调整以确保其低于0 dB。

#### 设置声道3/4

在主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］ → ［自动电平 CH3］/［自动电平 CH4］中设置［关闭］。

在主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］ → ［电平控制 CH3］/［电平控制 CH4］中设置和调节。

该数值越大，电平越高。

出厂设置为［70］。

#### 录制标准电平

您可在主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］ → ［峰值冗余］中选择［12dB］/［18dB］/［20dB］。

通道1至4的通用设置。

［20dB］：选择用来匹配广播级Panasonic AJ系列摄录一体机。

［12dB］：选择用来匹配商用Panasonic AG-HPX170系列摄录一体机。

## 采用〈F.AUDIO LEVEL〉拨盘进行调节

一边观察LCD液晶屏或寻像器画面上的电平表一边调节，确保输入未超出。

- 在主菜单→ ［音频设置］ → ［记录CH设置］ → ［前电平调整选择］中选择要预先调节的声道。

- 采用〈F.AUDIO LEVEL〉拨盘进行调节。

页面顶部