- 顶部
- 网络连接
- 使用FTP客户端功能
- 从P2卡向FTP服务器传输（复制）

# 从P2卡向FTP服务器传输（复制）

P2卡上的剪辑可以传输到FTP服务器上。

按〈THUMBNAIL〉按钮。

缩略图画面显示。

选择要传输的剪辑。

在主菜单→ ［片段］ → ［复制］中选择［FTP］。

如果您只要复制低码流素材记录，则可在主菜单→ ［片段］ → ［复制］中选择［FTP（低码率素材）］。

按压控制杆。

随即显示FTP服务器的文件夹。

使用控制杆选择传输目的文件夹。

在按住〈SHIFT〉按钮（〈MULTI SEL〉）的同时按压控制杆，以便在当前的文件夹列表下新建一个文件夹。随即将自动输入表示日期和时间的数字，作为新文件夹的名称。您也可使用软件键盘设置文件夹名称。但请注意，根据所用的FTP服务器，可能无法使用部分字符。您所设置的文件夹名称不得与已有的文件夹相同。

将光标移动到［是］，然后按控制杆。

开始复制。

有关剪辑导入的步骤，请参阅“复制剪辑”。

复制完成后，屏幕上会出现［COPY COMPLETED!］。

注意

- 在将以下条件下录制的低码流素材记录剪辑传输到FTP服务器时，其将以拆分的剪辑形式显示在服务器上。

  - 存储卡上的一段录制剪辑超出了连续录制时间

  - 一段剪辑在多张存储卡上录制

  - 一段剪辑以连续片段记录模式录制

- 使用多字节字符的文件夹名称无法正确显示。

- 显示缩略图或复制剪辑可能需要一定时间，具体取决于服务器上剪辑的数量和网络状况。

- 如要取消复制过程，可采用控制杆将光标移动到［取消］上，然后按控制杆。在出现［取消］确认消息时选择［是］，然后按控制杆。如果网络未断开，则复制目标位置中已部分复制的剪辑会被删除。如果网络已断开，不完整的剪辑可能会保留在FTP服务器上。

- 根据不同的网络状态，可能无法取消复制操作。在此情形下，请将摄像机的电源开关拨至〈OFF〉以中断复制过程。

- 复制开始后，将无法再检测连接断开错误。如果复制过程已经拖延，则取消复制操作。

- 由于在开始复制之前无法自动检查可用空间量，因此请先联系FTP服务器管理员了解FTP服务器的可用空间量。

- FTP服务器的剩余容量达到0时是否会出现错误取决于FTP服务器。如果发生错误，则会取消复制操作。

- 无法将剪辑复制到已包含1000个以上剪辑的FTP服务器文件夹。

- 如要使用SSH传输剪辑，FTP必须支持SSH。

- 使用SSH会降低传输速度。

- 如需在电脑或其他设备上检查传输结果，则可能必须要在电脑或其他设备上刷新显示。

页面顶部