- 顶部
- 连接到外部设备
- 通过〈USB2.0 DEVICE〉或〈USB3.0 HOST〉端子的连接功能
- 在USB主机模式下连接外部设备

# 在USB主机模式下连接外部设备

将可通过USB 2.0或USB 3.0连接的硬盘驱动器或固态驱动器等存储设备连接到〈USB3.0 HOST〉端子，即可在卡上保存数据或进行其他操作。

## 切换到USB主机模式

USB电缆（选购）

外部存储设备

图1

图2

图3

将存储设备连接到〈USB3.0 HOST〉端子。（图1）

- 连接支持USB 3.0的存储设备时，请使用符合USB 3.0标准的电缆。

- 使用USB 2.0电缆时，传输速率不可能快过USB 2.0的传输能力。

- 如果存储设备已被识别并可以使用，缩略图画面右上角上的（灰色）将变为（白色）。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［USB模式选择］中设为［主机模式］。（图2）

关于详细信息，请参阅“设置菜单基本操作”。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［USB模式］中设置［打开］。（图3）

- 摄像机切换到USB主机模式。

- 在USB主机模式下，在寻像器或LCD液晶屏的中心显示［USB STORAGE CONNECTED］。如果USB连接被移动或硬盘驱动器连接不正确，显示［USB STORAGE CONNECTING...］。

按〈THUMBNAIL〉按钮。

- 缩略图画面显示。

- 确保［USB］显示在画面右上角。

- 如果连接存储设备，右上角表示存储设备状态的图标将会亮起。但红色标记则表示不能使用设备。

  有关USB主机模式的详情，请参阅“在USB主机模式下连接外部设备”。

退出USB主机模式。

共有两种方式：

- 将摄像机的电源开关转到〈OFF〉。

- 缩略图画面关闭时，在主菜单→ ［网络设置］ → ［USB模式］中设置［关闭］。

- 按下已分配有［USB模式］功能的USER按钮。请注意，在打开菜单或缩略图时，此功能禁用。

注意

- 在USB主机模式中，可以播放P2卡。不能录制摄像机图像和外部输入信号。

  写入硬盘驱动器的剪辑无法在摄像机上播放。

- 不能将存储设备连接至〈USB2.0 HOST〉端子（〈USB2.0 HOST〉端子（副主机））。

- 连接存储设备时，请使用完全充满电的电池或将摄像机连接到AC适配器，避免在复制或格式化操作时出现问题。

- 〈USB3.0 HOST〉端子还支持USB总线供电（5 V、0.9 A）。但某些设备将因所使用的存储设备而无法运行。在此情况下，可在存储设备上加装单独的电源。

- 某些存储设备可能无法正常工作，视所用的存储设备和电缆而定。

- 不要使用集线器连接多个存储设备，即使关闭存储设备的电源。不要使用集线器将其他设备与您的存储设备连接在一起。

- 在格式化或复制操作时，不要拔出电缆，弹出目标P2卡或关闭摄像机或存储设备的电源。否则需要重新启动摄像机和存储设备。

- 带有SATA（串行ATA）或PATA（并行ATA）接口的，并使用USB转换电缆连接的存储设备可能无法识别。

- 不要在摄像机上播放时连接或断开电缆。否则可能无法正常播放。

## 存储设备的类型和可用功能

可用功能因所用存储设备而异。在存储设备浏览器画面左侧上的［分区］后显示存储设备的类型。

详情请参阅“存储设备信息（浏览器画面）”。

#### 存储设备类型

存储设备类型 | 功能
--- | ---
［TYPE S］ | 一种通过卡高速读/写数据的特殊格式。
［P2STORE］ | 表示P2 STORE（AJ-PCS060MC）。禁止写入。
［FAT］ | 主分区为FAT16或FAT32的存储设备。任何文件夹*下的分区路径或CONTENTS文件夹均为目标。
［OTHER］ | 表示上述之外的其他存储设备。FAT16和FAT32之外的文件系统，如NTFS等。

文件夹层次可下至第三级，最大文件夹数为100。不支持长文件名和双字节字符的文件名。文件夹显示示例如下。

/CONTENTS | 可以显示。
/SAMPLE/CONTENTS | 可以显示。
/SAMPLE/20140101/CONTENTS | 可以显示。
/SAMPLE/20140101/1200/CONTENTS | 不能显示。（由于是第四级文件夹，因此无法显示）

#### 存储设备的类型和可用功能

可用功能 | 存储设备类型
--- | ---
［TYPE S］ | ［P2STORE］ | ［FAT］ | ［OTHER］
缩略图显示 | ✓ | ✓ | ✓ | —
卡单元 | 卡*1 →存储 | ✓ | — | ✓ | —
卡*2 →存储 | — | — | — | —
存储→卡*1 | ✓ | ✓ | — | —
存储→卡*2 | — | — | — | —
剪辑单元 | 卡→存储 | ✓*4 | — | ✓ | —
存储→卡 | ✓ | ✓ | ✓ | —
播放检查*3 | — | — | — | —
剪辑图像显示 | ✓ | ✓ | ✓ | —
格式 | ✓ | — | ✓ | ✓*5

32 GB或更低容量的P2存储卡或microP2存储卡

microP2 超过32GB的存储卡 GB

无法在摄像机上播放存储设备内容。请将内容导入到P2卡上再播放。

如果进行其他剪辑写入，将无法通过存储卡写回该分区。

无法格式化容量为2 TB或以上的存储设备。

注意

- 不支持容量超过2 TB（2048 GB）的存储设备。

- 请在担保的操作范围（温度等）内使用存储设备。

- 不要将存储设备放置在不稳定或会受到震动的位置。

- 使用具有足够复制容量的存储设备。

- 由于存储设备非常敏感，因此可能会因使用不当而导致读取和写入数据无效。请注意，对于因存储设备故障或其他缺陷所造成的数据丢失以及与此相关任何直接或间接损失，Panasonic概不负责。

- 如果使用另一电脑替换用于从摄像机复制数据的存储设备的内容，将无法保证摄像机的操作和存储设备的数据。

- 对于含有不良剪辑的P2卡，建议您预先进行修复，然后再将数据复制到存储设备上。

## 格式化存储设备

您可以使用［TYPE S］或［FAT］文件系统将存储设备初始化为可用的格式。

图1

在主菜单→ ［片段］ → ［资源管理器］中选择［储存器］，然后按控制杆。

将打开浏览器画面。

在主菜单→ ［片段］ → ［格式化（储存器）］中选择所需的格式（［TYPE S］、［FAT］），然后按控制杆。（图1）

在确认消息中选择［是］，然后按控制杆。

在出现确认消息时再次选择［是］，然后按控制杆。

将格式化存储设备。

注意

- 格式化存储设备将删除其所有内容。一旦格式化，将无法恢复数据。格式化之前必须检查数据。

## 通过存储卡导出到存储设备

您可以通过P2卡导出到存储设备（从P2卡写入到存储设备）。复制结果和可以复制的最大项目数因存储设备的格式类型而异。一旦超过存储设备的容量，将无法进行复制。

图1

#### ［TYPE S］

为每张卡创建分区，一张卡上的所有数据都会复制到此处。在摄像机的浏览器画面上，您可以已复制的P2卡的部件号和序列号。

可复制的最大项目数为23。

#### ［FAT］

为每张卡创建分区，一张卡上的所有数据都会复制到此处。在摄像机的浏览器画面，可以查看文件名称。

按二级创建文件夹：日期文件夹位于第一级，时间文件夹位于第二级。

示例）2013年8月30日，12:34:56：/13-08-30/12-34-56

可复制的最大项目数为100。

在主菜单→ ［片段］中选择［导出］，然后按控制杆。

将光标移动到复制源的卡插槽号上，然后按控制杆。

对于［TYPE S］，选择［所有卡插槽］导出当前插入的所有卡。

在确认消息中选择［是］，然后按控制杆。

此时便会开始导出。导出过程中会出现进度条。（图1）

导出完成时显示［COPY COMPLETED!］。

注意

- 使用［TYPE S］导出时，可在导出后自动验证（比较）P2卡的数据和复制的数据。已在出厂设置中启用导出时验证。如果设为禁用导出时验证，则不会验证导出的数据，导出完成前的时间将会缩短。若要禁用验证，可在主菜单→ ［片段］ → ［存储复制设置］中将［校验］设为［关闭］。对于［FAT］，无论此项设置如何，均不会进行验证。

- 若要中止导出过程，请按控制杆。将显示［取消］确认消息。选择［是］，然后控制杆。

- 即使在验证过程中取消处理，也将继续复制到P2卡，直到复制完成为止。

- 无法导出和导入超过32 GB的microP2存储卡。请使用复制的剪辑。

## 通过剪辑复制到存储设备

您可以仅将所选剪辑复制到存储设备。

进至缩略图画面。使用控制杆将光标置于要复制的剪辑上，然后按控制杆。

您还可选择多个剪辑。

在主菜单→ ［片段］ → ［复制］中选择［储存器］，然后按控制杆。

显示存储设备中的文件夹列表或分区列表。

选择复制目的地，然后按控制杆。

在确认消息中选择［是］，然后按控制杆。

开始复制处理。在复制过程中显示进度条。

复制完成时显示［COPY COMPLETED!］。

注意

- 当存储设备装有［FAT］文件系统时，文件夹显示如下：

  - 根目录

  - 文件夹可下至第三级，包括CONTENTS文件夹

- 复制到［TYPE S］存储设备时，需要一个或多个分区。您可以将存储设备格式化为［FAT］或通过导出处理创建分区后进行复制。

- 如要取消复制过程，可采用控制杆将光标移动到［取消］上，然后按控制杆。将显示［取消］确认消息。选择［是］，然后控制杆。复制目标中复制到中途的剪辑会被删除。

- 如果已将剪辑复制到［TYPE S］存储设备，将无法通过存储卡导入到该分区。此外，还将显示此时的存储卡部件号［未知］。

## 存储设备信息（浏览器画面）

您可以在浏览器画面显示上进行以下操作：

- 存储设备信息显示

- 存储设备分区或文件夹缩略图显示和选择

- 目标分区或文件夹选择

若要显示浏览器画面，请在主菜单→ ［片段］ → ［资源管理器］中选择［储存器］，然后按控制杆。

1. 存储设备指示

   显示已连接/未连接状态和存储设备类型。

2. 显示模式

   表示当前显示的存储设备的浏览器画面。

3. 设备信息

   对于［TYPE S］和［P2STORE］（允许通过存储卡读取/写入的存储设备）

   ［分区］ | ［TYPE S］/［P2STORE］
   ［生产厂商］ | 经销商名称
   ［机型］ | 型号名称
   ［容量］ | 总容量（单位：GB）
   ［已使用量］ | 已用容量（单位：GB） 已用P2卡区域（单位：剪辑数），最多23个
   ［剩余容量］ | 剩余容量（单位：GB）
   ［选择分区］ | 所选分区数

   对于［FAT］和［OTHER］（其他存储设备）

   ［分区］ | ［FAT］/［OTHER］
   ［生产厂商］ | 经销商名称
   ［机型］ | 型号名称
   ［容量］ | 总容量（单位：GB）
   ［剩余容量］ | 剩余容量（单位：GB）
   ［选择分区］ | 所选文件夹数

4. 分区或文件夹信息

   对于［TYPE S］和［P2STORE］（分区信息）

   | 选择目标分区时显示复选标记
   ［序号］ | 分区编号
   ［机型］ | P2卡型号名称
   ［分区名称］ | 分配给分区名称
   ［日期］ | 分区录制日期
   ［时间］ | 分区录制时间
   ［序列号］ | P2卡序列号

   对于［FAT］和［OTHER］（文件夹信息）

   | 选择目标分区时显示复选标记
   ［序号］ | 文件夹号
   ［文件夹名称］ | 文件夹名（不包括CONTENTS文件夹）
   ［日期］ | 文件夹创建日期
   ［时间］ | 文件夹创建时间

   注意

   - 对于［TYPE S］存储设备，您可以使用控制杆在分区名称和序列名称显示之间进行切换。

   - 如果［P2STORE］中有无效的分区，分区信息显示为灰色。

   - 可通过主菜单→ ［片段］ → ［属性］ → ［分区剩余容量］查看相应分区的剩余可用空间。

## 在浏览器画面上选择目标文件夹/分区

您可以选择分区/文件夹作为目标，以缩略图显示所选分区/文件夹中包含的所有剪辑。最多可以显示六个分区/文件夹。当指定第七个分区/文件夹时，设置将被禁用，并显示警告。

图1

在浏览器画面中，将光标置于分区/文件夹。

按住控制杆（1秒钟以上）。

选择分区/文件夹，并显示复选标记。（图1）

在断开存储设备或关闭电源前，所选的目标分区/文件夹有效。要取消所选的分区/文件夹，可再次将控制杆按在所选分区上（1秒钟以上）。

按〈CANCEL〉按钮取消选择所有分区/文件夹。

注意

- 在［TYPE S］存储设备中，［机型］为［未知］，跨其他分区中录制的剪辑未非正常剪辑。将剪辑复制到［TYPE S］存储设备，会更改复制目的地分区［机型］至［未知］。

- 使用［TYPE S］存储设备时，可以设置分区名称。已预设的分区名称会显示在浏览器画面的［分区名称］中。

## 在浏览器画面中设置分区名称

当存储设备为［TYPE S］时，可以将名称（最多20个字符）设置到分区中。预设分区名称会显示在浏览器画面的［分区名称］中。

在浏览器画面中，将光标置于想要设置的分区上。

按控制杆可以显示缩略图列表和设置的分区名称。

在主菜单→ ［片段］中选择［更改分区名称］，然后按控制杆。

显示软件键盘。

输入分区名称，然后选择［OK］。

分区名称设置完毕。

## 在浏览器画面上删除最后一个分区

您可以在［TYPE S］型存储设备上删除最后一个分区。

在浏览器画面中，将光标置于最后一个分区。

在主菜单→ ［片段］中选择［删除最后的分区］，然后按控制杆。

注意

- 使用［TYPE S］存储设备时，您仅可删除最后一个分区。您仅可删除最后一个分区，不可删除其他分区。

- 由于所删除的分区无法恢复，因此应在删除前进行彻底检查。

## 存储设备的剪辑缩略图显示

### 显示缩略图

您可以显示和管理存储设备中保存的剪辑，还可显示显示安装到摄像机上的P2卡中保存的剪辑的缩略图画面。

〈SET〉

〈EXIT〉

打开浏览器画面。

分区或文件夹显示在列表中。

使用控制杆将光标置于要在缩略图画面内显示的分区或文件夹上，然后按控制杆。

将在分区或文件夹中显示剪辑的缩略图。您可以点击〈EXIT〉按钮返回到浏览器的主画面。

注意

- 选择目标分区后，可按住〈SHIFT〉按钮在选为目标的所有分区中显示缩略图。

#### 信息显示项目

1. 存储设备信息

   对于［TYPE S］

   ［序列号］ | P2卡序列号
   ［机型］ | P2卡型号名称
   ［选择分区］ | 选择目标分区时显示复选标记
   ［选择分区序号］ | 所选分区号的列表（仅在选择多个分区时显示）
   ［序号］ | 分区编号
   ［日期］ | 分区录制日期
   ［时间］ | 分区录制时间
   ［校验］ | 录制时的验证设置和结果，［ON/失败］ ［ON/失败］：已进行验证。项目匹配。 ［ON/结束］：已进行验证但未发现匹配（对于［P2STORE］，显示［−−］。） ［关闭］：未进行验证
   ［名称］ | 用户定义的分区名称
   ［容量］ | 存储设备的总容量
   ［已使用量］ | 存储设备已用容量
   ［剩余容量］ | 存储设备剩余容量

   对于［FAT］

   ［选择分区］ | 选择目标分区时显示复选标记
   ［选择分区序号］ | 所选文件夹号的列表（仅在选择多个文件夹时显示）
   ［序号］ | 文件夹号
   ［日期］ | 文件夹创建日期
   ［时间］ | 文件夹创建时间
   ［文件夹］ | 文件夹名（根文件夹不显示创建日期和时间）
   ［容量］ | 存储设备的总容量
   ［剩余容量］ | 存储设备剩余容量

注意

- 您可以根据需要更改缩略图画面显示。

- 不显示第1001个及以后的剪辑。

### 显示剪辑信息

您可以显示存储设备上保存的元数据。显示操作步骤与显示P2卡剪辑属性的操作步骤相同。

在存储设备的缩略图画面中，将光标移动到目标剪辑。

在主菜单→ ［片段］ → ［属性］中选择［场景片段属性］，然后按压控制杆。

无法修改此项。

### 删除剪辑

您可以删除存储设备上保存的无用的剪辑。

在存储设备的缩略图画面中，选择要删除的剪辑。

在主菜单→ ［片段］中选择［删除］，然后按控制杆。

在确认消息中将光标移动到［是］，然后按控制杆。

注意

- 您可能无法删除标有不良剪辑或未知剪辑指示的剪辑。

## 从存储设备写回到P2卡（导入）

### 通过分区从［TYPE S］存储设备或［P2STORE］导入

您可以使用与源卡相同的部件号，通过分区（卡）导入（存储设备写回到P2卡）到P2卡。

插入将用作输入目的地P2卡。

请务必插入已格式化的P2卡。

连接存储设备。

在主菜单→ ［片段］ → ［资源管理器］中选择［储存器］显示浏览器画面。

在浏览器画面中，显示要导入的分区缩略图。

在主菜单→ ［片段］中选择［导入］。

将光标移动到导入目标的P2卡插槽号上，然后按控制杆。

在确认消息中选择［是］，开始导入。

导入完成时显示［COPY COMPLETED!］。

注意

- 导入到不同于源P2卡的P2卡可能会因剪辑状况而导致剪辑不完整。在此情况下，可使用重新连接功能重新配置剪辑。详情请参阅“重新连接不完整的剪辑”。

- 可在主菜单→ ［片段］ → ［存储复制设置］ → ［校验］中选择是否要在复制时进行校验。

- 不能通过分区导入到不同型号的P2卡，但可以通过剪辑进行复制。

### 通过剪辑复制到P2卡

您可以指定存储设备的剪辑，并将其复制到P2卡。

打开存储设备的缩略图画面。

选择您要复制的剪辑。

在主菜单→ ［片段］ → ［复制］ → ［储存器］列表中， 将光标移到复制目的地，然后按控制杆。

在确认消息中选择［是］，开始导入。

复制完成时显示［COPY COMPLETED!］。

页面顶部