- 顶部
- 拍摄
- 基本步骤
- 拍摄

# 拍摄

请使用以下步骤进行拍摄。

1. 〈AUTO/MANUAL〉开关

2. 录制按钮（握把侧、手柄侧、前端）

3. 〈REC CHECK〉按钮

设置视频设置和音频输入。

拍摄前，必须进行如下设置或调整。

- 亮度功能（光圈、增益、快门）和白平衡调整功能等的图像设置。

- 音频录制的音频输入设置。

- 调节音频录制电平

通过〈AUTO/MANUAL〉开关选择拍摄模式。

〈AUTO〉：自动模式

- ［A］显示在寻像器和LCD液晶屏的上部分。

- 对焦、光圈、增益、快门和白平衡自动调整。

- 您可以在主菜单→ ［AUTO开关］中专门指定自动模式的操作。

〈MANUAL〉：手动模式

- 如要调整焦距、光圈、增益、快门速度和白平衡，请将摄像机设为手动模式。

- 通过调整光圈和ND滤镜调节亮度。（光圈）

- 如要手动聚焦，则请采用对焦操作。（对焦（手动聚焦））

- 如要调整白平衡，则请调整白平衡和黑平衡。（调节白平衡和黑平衡）

- 如要设置音频输入和调整录制电平，则请切换音频输入。（选择音频输入信号）

按录制按钮开始录制。

- 录制按钮分布于三处位置：把手侧、手柄侧和前端。

- 在录制过程中，TALLY指示灯将点亮为红色。

如需停止录制，请再次按录制按钮。

检查录制的视频。

录制结束后，按〈REC CHECK〉按钮可自动播放最近剪辑约最后三秒的内容。

按住〈REC CHECK〉按钮一秒钟，将会播放最近一段剪辑的最后十秒内容。

通过这种方式，用户可以检查是否已正确录制视频。

- 检查之后，返回录制待机模式。

- 对于长度在十秒之内的剪辑，在返回到当前剪辑开始时刻后，即便按住〈REC CHECK〉按钮，也不会播放之前的剪辑。

注意

- 在录制待机和录制过程中，操作按钮（〈〉，〈〉，〈/〉，〈〉）不起作用。

- 拍摄非常明亮的被摄体（如太阳或照明设备）时，被摄体的周围可能偏色。

- 在以较低角度拍摄时，采用手柄侧的录制按钮较为有益。

- 手柄侧的录制按钮包括一个防止意外操作的固定机械装置。

- 前端的录制按钮可通过设置禁用。（［前记录开关］）

- 在下列情况中，如果您已按下录制按钮来停止录制，则完成P2卡的写入可能需要时间。因此，如果您快速按下录制按钮开始录制，摄像机无法运行。随即在屏幕中心显示［REC PAUSE INVALID］。录制终止过程完成且［REC PAUSE INVALID］随之消失后，即可开始下一段录制。

  - 短期录制停止

  - 录制到两张microP2存储卡后立即停止

页面顶部