- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- 有线LAN设置

# 有线LAN设置

使用有线LAN连接电脑的设置如下。

视必要在主菜单→ ［网络设置］ → ［LAN设置］中设置各个项目。

［DHCP］和［DHCP服务器］互不兼容。

［MAC地址］：有线LAN的MAC地址（无法更改）

［DHCP］：设置是否使用通过DHCP自动获取功能（［有效］：使用自动获取/［无效］：不使用自动获取（出厂设置： ［有效］）

［IP地址］：IP地址（出厂设置： ［192.168.0.1］）

［子网掩码］：子网掩码（出厂设置： ［255.255.255.0］）

［默认网关］：默认网关（出厂设置： ［192.168.0.254］）

［PRIMARY DNS］：主DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）

［SECONDARY DNS］：副DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）

［DHCP服务器］：设置是否使用DHCP SERVER功能（［有效］：使用DHCP SERVER功能/［无效］：不使用DHCP SERVER功能）（出厂设置： ［无效］）

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］中选择［LAN］。

配置您的电脑的有线LAN设置。

（适用于Windows）

显示［Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）］［属性］，配置相应设置。有关如何显示该画面的详情，请参阅［开始］ → ［帮助和支持］。

- 在摄像机上将［DHCP服务器］设为［有效］时

  在［常规］选项卡下选择［自动获得 IP 地址］和［自动获得 DNS 服务器地址］。在［备用配置］选项卡下选择［自动专用 IP 地址］。

- 在摄像机上将［DHCP服务器］设为［无效］时

  在［常规］选项卡中选择［使用下面的 IP 地址］并输入以下项目。

  - ［IP 地址］

  - ［子网掩码］

  - ［默认网关］/［首选 DNS 服务器］/［备用 DNS 服务器］：不必输入。

（适用于Mac OS）

- 在摄像机上将［DHCP服务器］设为［有效］时

  ［配置 IPv4］：选择［使用DHCP］。

  ［配置 IPv6］：选择［自动］。

- 在摄像机上将［DHCP服务器］设为［无效］时

  ［配置 IPv4］：选择［手动］并输入以下项目。

  - ［IP地址］

  - ［子网掩码］

  - 不需要输入［路由器］一项。请保留空白。

  ［配置 IPv6］：选择［自动］。

注意

- 由于需要启动网络，开机之后的启动时间可能会延长。

- 当您更改［网络选择］的设置时，在摄像机重启前，这些更改不会有所反映。更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面终止可能会需要一段时间。

- IP地址、子网掩码和默认网关的组合必须全部正确设置。

  如果在设置画面关闭后出现警告［无法访问网关!］，请联系您所用网络的管理员。

- 如果您不使用默认网关和DNS，请将它们设为［0.0.0.0］。

- 根据具体的网络环境，DHCP和DNS可能无法正常发挥功能。

页面顶部