- 顶部
- 网络连接
- 网络设置
- 无线LAN设置

# 无线LAN设置

本节介绍通过无线LAN将摄像机连接到移动设备（iPad/iPhone）、电脑或无线接入点的设置。

## ［DIRECT］模式

通过智能手机、平板电脑或电脑直接访问摄像机的网络功能时，请采用以下步骤设置。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］ → ［无线网络选择］中选择［DIRECT］。

视必要在主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］中设置各个项目。

［MAC地址］：无线LAN的MAC地址（无法更改）

［SSID］：摄像机的网络名称（SSID）（出厂设置： ［AJ-PX298］）

［WLAN频带］：设置在两种传输方式之间切换（2.4 GHz或5 GHz）（出厂设置： ［2.4GHz］）（使用AJ-WM30MC时：［2.4GHz］）

［WLAN频带（2.4G）］： 设为2.4 GHz时使用的信道（出厂设置： ［自动］）

［WLAN频带（5G）］： 设为5 GHz时使用的信道（出厂设置： ［自动］）

［加密方式选择］：要使用的加密格式（出厂设置： ［WPA2-AES］）

［加密编码］：WPA2加密密钥（出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］）

［DHCP］：设置是否通过DHCP（［有效］：使用自动获取/［无效］：不使用自动获取）使用自动获取功能（出厂设置： ［有效］）（无法设置）

［IP地址］：摄像机的IP地址（出厂设置： ［192.168.0.1］）。

［子网掩码］：子网掩码（出厂设置： ［255.255.255.0］）

［默认网关］：默认网关（出厂设置： ［192.168.0.254］）（无法设置）

［PRIMARY DNS］：主DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（无法设置）

［SECONDARY DNS］：副DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（无法设置）

［DHCP服务器］：设置是否使用DHCP SERVER功能（［有效］：使用DHCP SERVER功能/［无效］：不使用DHCP SERVER功能）（出厂设置： ［有效］）

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］中选择［无线网络］。

如果更改此设置，需视必要重新启动摄像机。

从移动设备或电脑接入点列表中选择SSID，然后输入密码（加密密钥）。

随即显示无线设置的接入点列表画面，然后选择摄像机的［SSID］。

- 出厂设置： ［AJ-PX298］

在出现密码确认画面时，输入密码（加密密钥）。

- 出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］

检查网络连接。

设置完成后，确认移动设备（iPad/iPhone）和电脑的网络连接是否无误。

正确连接网络时，可使用需要联网的应用程序（P2 Browser）。但如果通过［DIRECT］连接，则无法使用FTP客户端功能。

注意

- AJ-WM30MC仅可在通信方式为2.4 GHz的情况下工作。当［WLAN频带］设为［5GHz］时，工作前［WLAN频带］将自动转换为［2.4GHz］，［WLAN频带（2.4G）］将自动转换为［自动］。

- 由于需要启动网络，开机之后的启动时间可能会延长。

- 更改［网络选择］设置后，在摄像机重启前，不会反映所作的更改。更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面终止可能会需要一段时间。

- 必须正确设置IP地址、子网掩码和默认网关。

  如果在设置画面关闭后出现警告［无法访问网关!］，请联系您所用网络的管理员。

- 不能使用［192.168.255.0］至［192.168.255.255］的IP地址，因为这些是系统保留的地址。

- 如果不使用默认网关和DNS，请将其设置为［0.0.0.0］。

- DHCP和DNS可能无法正常发挥功能，视网络环境而定。

## ［INFRA］模式（手动输入SSID时）

请采用以下步骤手动连接无线接入点。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］ → ［无线网络选择］中选择［INFRA］。

视必要在主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］中设置各个项目。

［MAC地址］：无线LAN的MAC地址（无法更改）

［WLAN频带］：设置在两种传输方式之间切换（2.4 GHz或5 GHz）（出厂设置： ［2.4GHz］）（无法设置）

［WLAN频带（2.4G）］：设为2.4 GHz时使用的信道（出厂设置： ［自动］）（无法设置）

［WLAN频带（5G）］：设为5 GHz时使用的信道（出厂设置： ［自动］）（无法设置）

［DHCP］：设置是否通过DHCP（［有效］：使用自动获取/［无效］：不使用自动获取）使用自动获取功能（出厂设置： ［有效］）

［IP地址］：摄像机的IP地址（出厂设置： ［192.168.0.1］）。

［子网掩码］：子网掩码（出厂设置： ［255.255.255.0］）

［默认网关］：默认网关（出厂设置： ［192.168.0.254］）

［PRIMARY DNS］：主DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（当［DHCP］设为［有效］，并可通过DNS服务器自动获取时，外部获取的DNS服务器值将会被覆盖。该数值为［0.0.0.0］时，则不会设置服务器。）

［SECONDARY DNS］：副DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（当［DHCP］设为［有效］，并可通过DNS服务器自动获取时，外部获取的DNS服务器值将会被覆盖。该数值为［0.0.0.0］时，则不会设置服务器。）

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］中选择［无线网络］。

如果更改此设置，需视必要重新启动摄像机。

输入要连接的无线接入点的信息。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］ → ［SSID输入模式］中选择［手动输入］。

在摄像机的［SSID］中输入目的无线接入点的SSID。

从摄像机的［加密方式选择］中选择要使用的加密方式。

- 出厂设置： ［WPA2-AES］

在摄像机的［加密编码］中输入目的无线接入点的密码。

检查网络连接。

设置完成后，确认摄像机和无线接入点之间的网络连接是否无误。

正确完成网络连接时，缩略图画面右上角的网络状态图标将变为黄色，同时需要联网的应用程序（P2 Browser、 FTP客户端功能）也可使用。

注意

- 设置无线LAN时，存在以下限制。

  - 无论菜单设置如何，都不会从〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子输出信号。

  - LCD液晶屏和寻像器无法一同使用。关闭LCD液晶屏后，即可使用寻像器。

- 由于需要启动网络，开机之后的启动时间可能会延长。

- 更改［网络选择］的设置后，在摄像机重启前，不会反映这些更改。更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面终止可能会需要一段时间。

- IP地址、子网掩码和默认网关的组合必须全部正确设置。

  如果在终止设置画面时出现警告［无法访问网关!］，请联系您所用网络的管理员。

- 如果不使用默认网关和DNS，请将其设置为［0.0.0.0］。

- DHCP和DNS可能无法正常发挥功能，视网络环境而定。

## ［INFRA］模式（从列表中选择SSID时）

采用以下步骤从列表中选择要连接的无线接入点。

选择主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］ → ［无线网络选择］中的［INFRA］。

按需设置主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］中的各个项目。

［MAC地址］：MAC无线LAN的地址（无法更改）

［WLAN频带］：设置在两种传输方式之间切换（2.4 GHz或5 GHz）（出厂设置： ［2.4GHz］）（无法设置）

［WLAN频带（2.4G）］：设为2.4 GHz时使用的信道（出厂设置： ［自动］）（无法设置）

［WLAN频带（5G）］：设为5 GHz时使用的信道（出厂设置： ［自动］）（无法设置）

［DHCP］：设置是否通过DHCP（［有效］：使用自动获取/［无效］：不使用自动获取）使用自动获取功能（出厂设置： ［有效］）

［IP地址］：摄像机的IP地址（出厂设置： ［192.168.0.1］）。

［子网掩码］：子网掩码（出厂设置： ［255.255.255.0］）

［默认网关］：默认网关（出厂设置： ［192.168.0.254］）

［PRIMARY DNS］：主DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（当［DHCP］设为［有效］，并可通过DNS服务器获取时，外部获取的DNS服务器值将会被覆盖。该数值为［0.0.0.0］时，则不会设置服务器。）

［SECONDARY DNS］：副DNS服务器设置（出厂设置： ［0.0.0.0］）（当［DHCP］设为［有效］，并可通过DNS服务器获取时，外部获取的DNS服务器值将会被覆盖。该数值为［0.0.0.0］时，则不会设置服务器。）

在选择主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］中选择［无线网络］。

如果更改此设置，视必要重新启动摄像机。

输入要连接的无线接入点的信息。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［无线属性］ → ［SSID输入模式］选择［选择］。

选择［SSID］并按〈SET〉按钮后，显示SSID连接目的地列表画面（SSID连接目的地列表画面）。

使用控制杆选择连接目的地无线接入点的SSID，然后按〈SET〉按钮。

- 选择SSID后，同时按〈SET〉按钮和〈SHIFT〉，可以从连接记录中删除所选的SSID。

- 同时按〈EXIT〉按钮和〈SHIFT〉按钮，可以清除所有的SSID连接记录。

将要连接的无线接入点的密码输入到摄像机的［加密编码］。

检查网络连接。

设置完成后，确认已正确完成摄像机和无线接入点之间的网络连接。

正确完成网络连接后，缩略图画面右上角的网络状态图标变为黄色，可以使用需要联网的应用程序（P2 Browser、 FTP客户端功能）。

注意

- 设置无线LAN时，存在以下限制。

  - 无论如何进行菜单设置，信号都不会从〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子输出。

  - LCD液晶屏和寻像器无法一同使用。关闭LCD液晶屏后，即可使用寻像器。

- 由于需要启动网络，开机之后的启动时间可能会延长。

- 更改［网络选择］的设置后，在摄像机重启前，不会反映这些更改。更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面终止可能会需要一段时间。

- IP地址、子网掩码和默认网关的组合必须全部正确设置。

  如果在终止设置画面时出现警告［无法访问网关!］，请联系您所用网络的管理员。

- 如果不使用默认网关和DNS，请将其设置为［0.0.0.0］。

- DHCP和DNS可能无法正常发挥功能，视网络环境而定。

- 最多可在连接记录中保存20个连接记录。超过限定条数后，最早的条目将被删除。

- SSID连接目的地列表的状态是显示列表时的当前状态，不会自动刷新。

#### SSID连接目的地列表画面

1. 选择状态

   在当前所选的SSID上显示复选标记［✓］。（此标记不表示连接状态）。

2. SSID

   显示检测到的在连接记录中保存的SSID和SSID列表。从信号最强的开始，依次显示SSID。

3. 以往连接记录

   具有以往连接记录的SSID中显示［H］。即使摄像机不在服务区，也将显示具有以往连接记录的SSID。

4. 加密格式

   显示接入点所用的加密方式。

5. 无线电波强度

   显示接入点的信号强度。

## ［4G/LTE］模式

请采取以下步骤连接摄像机与4G/LTE USB调制解调器。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络选择］选择［4G/LTE］。

启用主菜单→ ［网络设置］ → ［4G/LTE属性］时，选择［4G/LTE属性］，并根据需要配置各项设置。

如果已连接的4G/LTE USB调制解调器需要设置［4G/LTE属性］时，将启用［4G/LTE属性］。

若需要以下设置时，准确输入提供商提供的信息。

［APN］：设置提供商提供的APN（接入点名称）。

［用户ID］：设置提供商提供的用户名。

［密码］：设置提供商提供的密码。

［电话号码］：设置电话号码。详情请参阅提供商的手册。

检查网络连接。

检查摄像机是否连接到4G/LTE网络。

网络连接正确时，屏幕中显示［4G/LTE］。此外，缩略图画面右上角的网络状态图标将变为黄色，同时需要联网的应用程序也可使用。

注意

- 设置［4G/LTE］时，存在以下限制。

  - 无论菜单设置如何，信号都不会从全部外部视频输出端子输出。

  - LCD液晶屏和寻像器无法一同使用。关闭LCD液晶屏后，即可使用寻像器。

  - 仅可在插槽1中使用microP2存储卡。（不能在插槽2中使用。）

- 由于需要启动网络，开机之后的启动时间可能会延长。

- 更改［网络选择］的设置后，在摄像机重启前，不会反映这些更改。更改设置后，由于网络服务需要重启，设置画面终止可能会需要一段时间。

页面顶部