- 顶部
- 拍摄
- 双编解码器记录
- 录制到SD存储卡

# 录制到SD存储卡

录制低码流素材数据时，请使用标有class2或更高等级的SD、SDHC或SDXC存储卡。

如果低码流素材数据的录制格式为［SHQ 2CH MOV］或［AVC-G6 2CH MOV］，请使用class4或更高等级的存储卡。

对于使用说明书中未包含的最新信息，请访问以下网站的支持台。

http://pro-av.panasonic.net/

在将低码流素材数据录制到SD存储卡时，始终使用摄像机格式化存储卡。

## 检查SD存储卡

将SD存储卡插入摄像机。

选择主菜单→ ［卡功能］ → ［SD卡属性］。

- 格式状态显示在［SD卡标准］中。

  如果显示［不支持］，请使用摄像机格式化存储卡。

- 在［低码率记录时间］项目中，检查低码流素材数据的剩余的录制时间。

  显示的剩余SD存储卡的容量（［低码率记录时间］）表示剩余的低码流素材录制，但它可能不同于实际可用空间。如果重复短的录制，相比可用空间，则可用的录制时间可能会显着降低。当剩余容量超过999 min时，将显示［999分钟］。

  如果低码流素材没有录制到SD存储卡，则剩余时间将不显示。

- 在［低码率片段数量］项目中，检查录制在SD存储卡中的剪辑数。

  如果剪辑数为1000或更多，则没有额外的低码流素材数据可以录制到SD存储卡，即使有可用容量。

- 拍摄标记和文字备忘录不能被添加到SD存储卡中的剪辑。

- 在缩略图画面上删除P2卡上记录的剪辑并不会删除SD存储卡上记录的低码流素材数据。

注意

- 在录制到SD存储卡时，可以使用寻像器画面上的模式检查对剩余容量进行检查。

- 如果低码流素材数据无法记录到SD存储卡，即使设置主菜单→ ［记录设置］ → ［双码流设置］ → ［编解码应用］ → ［代理码流记录（P2&SD）］，也将显示［SD WR ERR］。在这种情况下，要检查SD存储卡。详情请参阅“关于低码流素材数据录制的错误显示”。

- 作为格式化结果而删除的数据不能被恢复。格式化之前必须检查数据。

## 格式化SD存储卡

将SD存储卡插入摄像机。

在主菜单→ ［卡功能］ → ［SD记忆卡格式化］中选择［是］。

这就完成了格式化SD存储卡。

## 低码流素材数据的录制时间（近似值）

录制模式 | 总录制速率 | 录制时间 （每1 GB）
--- | --- | ---
［AVC-G6 2CH MOV］ | 约6 Mbps | 约13分钟
［SHQ 2CH MOV］ | 约5060 kbps | 约25分钟
［HQ 2CH MOV］ | 约1650 kbps | 约78分钟
［LOW 2CH MOV］ | 约950 kbps | 约135分钟

（这些是Panasonic产品的连续录制的参考值。录制时间根据剪辑的场景或数量可能会有所不同）

页面顶部