- 顶部
- 网络连接
- 使用FTP客户端功能
- FTP从FTP服务器写回P2卡（复制）

# FTP从FTP服务器写回P2卡（复制）

您可从网络上的FTP服务器向P2卡写回选定的剪辑。

显示FTP缩略图画面

选择要复制的剪辑。

从主菜单→ ［片段］ → ［复制］的［卡插槽1］/［卡插槽2］/［卡插槽3］中选择其中一项。

按压控制杆。

开始复制。

复制完成后，屏幕上会出现［COPY COMPLETED!］。

注意

- 只有包含主记录图像和声音的剪辑可以从FTP服务器写回到P2卡。只有低码流素材记录片段不能从FTP服务器写回到P2卡。（否则将显示错误信息［不明的数据格式!］。）

- 可在SD存储卡上执行纯低码流素材剪辑的写回操作。

  有关写回操作步骤的详情，请参阅“从FTP服务器写回SD存储卡（导入）”）。

  不可将不含主记录音视频的纯低码流素材记录剪辑用于播放、元数据编辑等正常用途。

- 显示缩略图或复制剪辑可能需要一定时间，具体取决于服务器上剪辑的数量和网络状况。

- 如要取消复制过程，可采用控制杆将光标移动到［取消］上，然后按控制杆。在出现［取消］确认消息时选择［是］，然后按控制杆。复制目标中复制到中途的剪辑会被删除。

- 复制开始后，将无法再检测连接断开错误。如果复制过程已经拖延，则取消复制操作。

- 无法将剪辑复制到已包含1000个以上剪辑的目标P2卡文件夹。

- 如要使用SSH传输剪辑，FTP必须支持SSH。

- 使用SSH会降低传输速度。

- 在执行复制等操作期间发生错误后，与FTP服务器的连接可能会断开，导致操作无法继续。如果出现这种情况，请返回FTP资源浏览器画面，重新显示FTP缩略图画面，然后重新开始复制或其他操作。

页面顶部