- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［片段］

# ［片段］

在查看寻像器或LCD液晶屏中显示的剪辑缩略图进行各种任务（如播放、删除、复制剪辑和编辑元数据）时使用这一菜单。

显示缩略图画面时启用这些菜单项。

选择目标缩略图时启用剪辑操作，如［删除］或［复制］等。

某些项目仅在特定条件下显示，如在USB主机模式或浏览器画面中。

项目 | 设置说明
--- | ---
［缩略图显示］ | 选择缩略图画面上所要显示的剪辑。 ［所有场景片段］：显示所有剪辑的缩略图。 ［相同记录格式片段］：仅显示以系统相同格式录制的剪辑缩略图。以相同格式录制的剪辑是指主菜单→ ［系统模式］中的［系统格式设定］、［记录格式］和［音频量化比特数］各个项目匹配当前的设置状态。 示例）［1080-59.94i］、［AVC-I100］、［24BIT］ ［选择的场景片段］：仅显示使用控制杆选择的剪辑缩略图。缩略图以所选顺序出现。 ［标记的场景片段］：仅显示使用带有拍摄标记的剪辑缩略图。 ［文本提示场景片段］：仅显示带有文本提示数据的剪辑缩略图。 ［卡槽内场景片段］：仅显示所选插槽的剪辑缩略图。 ［错误片段］：仅显示添加为缩略图的、带有不良剪辑指示的剪辑。 出厂设置： ［所有场景片段］
［删除］ | 删除所选剪辑。
［格式化］ | 选择［格式化］菜单时，可格式化指定插槽的P2卡。 ［卡插槽1］，［卡插槽2］，［卡插槽3］，［SD存储卡］ 设置CPS密码后，可选择［普通模式］（普通未加密格式）或［加密模式］（加密格式）。 作为格式化结果而删除的数据不能被恢复。格式化之前必须检查数据。
［格式化（储存器）］ | 在USB主机模式中，使用指定的系统格式化连接到〈USB3.0 HOST〉端子的存储设备。 ［TYPE S］：以［TYPE S］格式进行格式化。 ［FAT］：以［FAT］格式进行格式化。 仅在显示存储浏览器画面或存储缩略图画面时，此菜单项才会启用。
［复制］ | 将所选剪辑复制到任何卡插槽中的P2卡或存储设备中。 ［卡插槽1］，［卡插槽2］，［卡插槽3］，［SD存储卡］，［储存器］，［FTP］，［FTP（低码率素材）］
［导出］ | 通过存储卡设备从P2卡或SD存储卡导出（写入）到存储设备或FTP。 ［所有卡插槽］、［卡插槽1］、［卡插槽2］、［卡插槽3］：将剪辑从P2卡导出到存储设备。 ［SD存储卡］：从SD存储卡导出到FTP。
［导入］ | 通过存储卡设备，将剪辑等从存储设备或FTP导入（写回）到P2卡或SD存储卡。 ［卡插槽1］，［卡插槽2］，［卡插槽3］，［SD存储卡］
［修复场景片段］ | 修复因录制期间突然断电或其他原因而导致的不良剪辑指示（黄色）中显示的剪辑。
［重新连接］ | 如果在多张P2卡上录制的剪辑无法识别为连续的剪辑，将显示不完整的剪辑指示。可使用此功能将剪辑修复为连续的剪辑（原合并剪辑）。
［改变缩略图］ | 将剪辑缩略图更改为带有任何文本提示的图像。可在显示文本提示剪辑时执行此功能。
［资源管理器］ | 切换到存储设备和网络连接的信息显示画面。 ［储存器］：切换到存储设备信息显示画面。 ［FTP］：切换到FTP服务器信息显示画面。
［认证设置］ | 从卡状态屏幕选择此菜单时，显示用于输入CPS密码的软件键盘。输入密码并选择［OK］后，CPS密码被设置到摄像机上。 设置的CPS密码验证成功后，显示消息［AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!］。 设置的CPS密码验证失败后，显示警告消息。
［更改分区名称］ | 在USB主机模式中，设置/更改存储设备的分区名称。 默认值为创建分区时的日期和时间。 此菜单项仅针对［TYPE S］存储设备启用。 仅在显示存储浏览器画面时，才显示此菜单项。
［删除最后的分区］ | 在USB主机模式中，删除最后一个存储分区。 仅在光标位于最后一个分区时，才可删除该分区。 仅在显示存储浏览器画面时，才显示此菜单项。
［删除文件夹］ | 删除FAT格式存储设备中的文件夹。
［属性］ | ［场景片段属性］ | 详细剪辑信息显示在画面上。可以分别校正项目。
| ［存储卡状态］ | 显示卡插槽的存储卡状态。
| ［设置加密密码］ | 设置microP2存储卡的CPS加密密码。 ［SD卡读取］：从SD存储卡加载CPS密码。 ［设置］：输入CPS密码。 ［删除］：删除保存到设备的密码，并禁用加密格式。
| ［SD存储卡］ | 显示SD存储卡信息。
| ［剩余设置］ | 设置在显示P2卡信息时显示剩余容量或已用容量。 ［剩余时间］：显示剩余容量。 ［已使用时间］：显示已用容量。 出厂设置： ［已使用时间］
| ［分区剩余容量］ | 显示分区的可用空间。 显示［TYPE S］存储设备的缩略图画面时显示此选项。
［缩略图设置］ | ［图标］ | 选择要显示的项目，然后按控制杆。显示检查的项目。当选择［隐藏所有］时，不能选择其他项目。 ［隐藏所有］：隐藏所有指示灯。 ［标记］：显示拍摄标记指示灯。 ［文本提示］：显示文本提示指示灯。 ［16:9提示］：显示宽屏指示灯。 ［低码率素材］：显示低码流素材指示灯。 出厂设置： ［标记］，［文本提示］，［16:9提示］，［低码率素材］
| ［数据标识］ | 选择要在时间码显示区显示的内容。 ［时码］：显示时间码。 ［用户比特］：显示用户比特。 ［时间］：显示录制时间。 ［日期］：显示录制日期。 ［日期时间］：显示录制日期和时间。 ［场景片段名称］：显示剪辑名称。 ［用户场景片段名称］：显示用户剪辑名称的最多前15个字母（对于英文显示）。 ［卡槽］：显示插槽号。 ［缩略图显示时间码］：显示缩略图位置的时间码。 出厂设置： ［时码］
| ［缩略图尺寸］ | 设置缩略图画面显示的缩略图大小。 ［小］：小（缩略图显示：4×3和属性显示） ［中］：标准（缩略图显示：4×3） ［大］：大（缩略图显示：3×2） 出厂设置： ［中］
| ［重放开始位置］ | 设置缩略图画面的播放起始位置。 ［继续上次重放］：从播放停止的位置开始播放。 ［缩略图位置］：从缩略图位置的时间码开始播放。 ［开始时间码］：从开始时间码（剪辑开头）开始播放。 出厂设置： ［开始位置］
| ［属性显示］ | 设置［缩略图尺寸］选为［小］时缩略图左侧显示的简单属性项目。 ［用户场景片段名称］：显示用户剪辑名称。 ［开始位置］：显示开始时间码。 ［记录日期］：显示录制日期。 ［记录时间］：显示录制时间。 ［音频声道数量］：显示声道数。 ［音频取样频率］：显示音频采样率。 ［音频量化比特数］：显示音频比特率。 ［创建者］：显示剪辑录制人。 ［拍摄者］：显示摄像师。 ［用户设备位置］：显示拍摄位置。 ［节目名称］：显示节目名称。 ［场景编号］：显示场景号。 ［拍摄镜头序号］：显示拍摄镜头序号。 ［记者］：显示报告人。 ［目的］：显示拍摄目的。 ［对象］：显示拍摄对象。 ［开始用户比特］：显示开始用户比特。 ［记录帧频］：显示录制帧频。 ［最后更新日期］：显示最后更新的日期。 ［最后更新人］：显示最后更新人。 ［生产厂家］：显示设备制造商名称。 ［序列号码］：显示序列号。 ［型号名称］：显示型号名称。 ［海拔高度］：显示海拔高度。 ［经度］：显示经度。 ［纬度］：显示纬度。 ［第1个文本提示］：显示首个文本提示的内容。 ［缩略图记录位置］：显示缩略图录制位置。
| ［信息选择］ | 选择显示缩略图信息，例如所选剪辑数或剪辑播放时间，或显示绑定设备信息。 ［缩略图信息］：显示缩略图信息，例如所选剪辑数或剪辑播放时间。 ［绑定设备信息］：显示绑定设备信息。 出厂设置： ［缩略图信息］
| ［缩略图信息］ | 显示所选剪辑数和剪辑播放时间等。 ［场景片段数量］：在缩略图画面的右下方显示所选剪辑数。 ［选定剪辑的持续时间］：显示所选剪辑的总播放时间。 ［总时长］：显示所显示剪辑的总播放时间。 出厂设置： ［场景片段数量］
| ［文本提示指示］ | 设置缩略图画面上剪辑所显示的文本提示指示的显示模式。 ［所有］：显示带有文本提示的所有剪辑的指示。 ［隐藏卡序列号］：对于仅带有以下类型文本提示的剪辑，隐藏文本提示的指示。 带有写入卡序号的文本提示 未设置偏移量的带有剪辑元数据的其他文本提示 若要录制带有写为元数据的卡序号的文本提示，请将主菜单→ ［记录设置］ → ［记录元数据］ → ［卡序列号］设为［打开］。 在剪辑属性画面上检查［提示信息］的［记录位置］，查看是否已设置文本提示的偏移量。 出厂设置： ［所有］
［存储复制设置］ | ［校验］ | 设置是否在USB主机模式中导出时进行验证。 ［打开］：验证。 ［关闭］：不验证。

页面顶部