- 顶部
- 拍摄
- 处理设置数据
- 设置数据文件配置

# 设置数据文件配置

根据主菜单→ ［场景文件］中的设置，具有［F1:］至［F6:］的场景文件可保存在摄像机中。

场景文件数据（［F1:］至［F6:］）可另存为单个文件，而SD存储卡上一次最多可保存八个之后可载入和使用的文件。

设置菜单值可另存为摄像机上的用户文件，SD存储卡上最多可保存八个文件。

可以同时在/从摄像机及SD存储卡上保存/加载使用［用户菜单选择］登记的［用户菜单］设置作为用户文件。

摄像机的设置数据文件的结构如下。

#### 场景文件

摄像机

SD存储卡

（出厂设置）

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

［F6:］

场景文件1

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

［F6:］

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F6:］

（当前值）

［F5:］

场景文件8

［F1:］

［F2:］

［F3:］

［F4:］

［F5:］

［F6:］

［F3:］

［F5:］

［F6:］

［F4:］

［F1:］

［F2:］

（保存在摄像机上的数值）

在主菜单→ ［场景文件］ → ［读取／保存／初始化］中选择［初始化］。

通过在主菜单→ ［场景文件］ → ［文件选择］中选为场景文件单元

在主菜单→ ［场景文件］ → ［读取／保存／初始化］中选择［读取］或［保存］。

通过在主菜单→ ［场景文件］ → ［文件选择］中选为场景文件单元

在主菜单→ ［卡功能］ → ［场景文件］中选择［读取］或［保存］。

［F1:］至［F6:］一次性选择

#### 用户文件

摄像机

SD存储卡

（出厂设置）

［用户文件］（包括［用户菜单］）

用户文件1

（当前值）

［用户文件］（包括［用户菜单］）

用户文件8

（保存在摄像机上的数值）

［用户文件］（包括［用户菜单］）

在主菜单→ ［其它功能］ → ［用户文件］中选择［初始化］。

在主菜单→ ［其它功能］ → ［用户文件］中选择［读取］或［保存］。

在主菜单→ ［卡功能］ → ［用户文件］中选择［读取］或［保存］。

页面顶部