- 顶部
- 网络连接
- 连接准备
- 除AJ-WM30MC之外的其他无线传输模块

# 除AJ-WM30MC之外的其他无线传输模块

将除AJ-WM30MC（选购）之外的其他无线传输模块连接到摄像机。手带可以拆除。

连接或断开无线传输模块之前应关闭关闭摄像机电源。

〈OPEN〉按钮

〈USB2.0 HOST〉端子

线盖

USB 2.0延长电缆

图1

图2

图3

无线传输模块

图6

图5

图4

线盖隔层

按〈OPEN〉按钮，沿箭头方向滑动，取下护盖。（图1）

将USB 2.0延长电缆（选购：A型公头/母头，0.2 m）连接到〈USB2.0 HOST〉端子。（图2）

从已取下的护盖中拆下线盖（图3），在此穿过USB 2.0延长电缆，然后滑动护盖将其关闭。（图4）

取下的线盖可以存放在护盖内的线盖隔层中。

将USB 2.0延长电缆穿过手带隔层。（图5）

连接无线传输模块。(图6)

无线传输模块可存放在手带内。

注意

- 有关可连接的无线传输模块的详情，请参阅下列网站的支持台：

  http://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/4glte.html

  http://pro-av.panasonic.net/en/sales_o/p2/server/wireless_module.html

页面顶部