- 顶部
- 网络连接
- 上载期间录制功能
- 自动传送录制的剪辑（自动传送模式）

# 自动传送录制的剪辑（自动传送模式）

在摄像机和服务器设备之间建立网络连接。

有关设置的详情，请参阅“FTP客户端功能设置”。

将摄像机的主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［记录同时上传］设为［有效］。

在摄像机的主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［自动上传］中选择上载剪辑的类型。

［记录片段（代理码流）］：上载目标为录制剪辑的低码流素材数据。

［记录片段］：上载目标为录制的剪辑（主录制数据和低码流素材数据）。

［无效］：录制的剪辑不是上载目标。

拍摄。

录制停止后即将剪辑登记在上载列表中，然后自动传送录制的剪辑。

寻像器或LCD液晶屏显示上载期间录制功能的运行状态。此外，缩略图画面也显示上载期间录制功能的运行状态和剪辑的传送状态。

注意

- 上载期间录制功能启用后将开始上载剪辑。为防止上载错误，在上载完成之前请勿取出P2存储卡槽或microP2存储卡槽中的存储卡。

- 最多可在上载列表注册100个用于上载的剪辑。除已上载的剪辑和上载失败的剪辑外，不能注册100个以上的剪辑。

- 停止录制时，可以添加需要传送的录制的剪辑。在缩略图画面上，选择主菜单→ ［片段］ → ［复制］ → ［FTP］或［FTP（低码率素材）］，然后选择要传送的剪辑。所选剪辑将登记在上载列表中。

- 还可在录制、播放和缩略图显示期间自动传送剪辑。

- 在使用上载期间录制功能时，在主菜单→ ［记录设置］ → ［文件分割］中选择［短片分离］使录制文件的分割单元更小，从而在录制期间可更早地开始剪辑传输。

- 如果在上载期间网络断开，或摄像机关机后重新开机，则以剪辑为单位恢复传送。

- 在同时记录和同时记录期间，仅自动传送插槽1中录制的剪辑。

- 不会自动传送间隔记录、循环记录、连续片段记录和单次记录的剪辑。

- 启用上载期间录制功能时，将禁用上一剪辑删除功能。

- 启用上载期间录制功能时，将禁用连续播放功能。

- 传输或等待传输上载列表中注册的剪辑期间，FTP浏览器画面中将不会列出FTP服务器上的目录。

- 启用上载期间录制功能时，不能更改或初始化主菜单→ ［网络设置］中的设定值。

- 传输或等待传输上载列表中注册的剪辑期间，P2卡之间不能进行复制操作。

- 传输或等待传输上载列表中注册的剪辑期间，不能操作剪辑删除功能。

- 传输或等待传输上载列表中注册的剪辑期间，不能操作P2卡的格式功能。

页面顶部