- 顶部
- 拍摄
- 设置时间数据
- 用户比特设置

# 用户比特设置

在主菜单→ ［记录设置］ → ［用户比特发生器模式］中设置要录制在子码区内的用户比特。

项目 | 说明
--- | ---
［用户设定值］ | 记录内部用户值。您可在主菜单→ ［记录设置］ → ［用户比特预置］中设置用户值。即使关闭电源也会保留设置值。 关于详细信息，请参阅“如何输入用户比特”。
［时间］ | 记录内部时钟所计算的时间。
［日期］ | 记录内部时钟所计算的年/月/日/日期-时间的小时值。
［外同步］ | 记录当前输入到〈TC IN/OUT〉端子的用户比特值。
［时间码发生器］ | 记录时间码值。
［帧频］ | 记录摄像机摄影帧频信息。 播放以原生格式记录的剪辑时，无论记录值如何，均会输出与VITC UB相同的帧频信息。电脑等编辑设备使用用户比特的帧频信息时，请使用此设置。
［同步］ | 读取最后记录到当前用于录制的P2卡的用户比特并按原样记录此值。

注意

- 当用户比特值的从动锁输入到〈TC IN/OUT〉端子时，设为［外同步］。

- 在从动过程中，［UB］显示文本以颜色黑白颠倒的形式显示。

- 执行过一次从动后，即便来自于〈TC IN/OUT〉端子的输入停止，从动状态仍将继续。但在以下情形下，用户比特的从动状态将解除。

  - 当［用户比特发生器模式］设为［外同步］之外的项目时

  - 已执行［用户比特预置］时

  - 当电源切断时

- 即便从动锁定解除，内置［用户设定值］值仍将保持从动值。

- 为从〈TC IN/OUT〉端子输入时间码，请将〈IN/OUT〉开关拨至〈IN〉侧。

页面顶部