- 顶部
- 准备
- 向USER按钮分配功能
- 可选功能

# 可选功能

项目 | 说明
--- | ---
［禁止］ | 禁用功能的分配。
［场景文件选择］ | 分配功能以显示用户选择场景文件的画面（主菜单→［场景文件］ → ［文件选择］）。
［水平仪重置］ | 切换启用/禁用水平仪显示功能。
［水平仪设定开关］ | 以当前的水平和垂直方向为基准，分配设置电平表的功能。按住已分配功能的按钮，将会使其恢复为出厂设置。
［波形监视器］ | 分配切换波形显示的功能。在主菜单→ ［开关模式］ → ［波形监视器模式］中选择波形显示。
［数字变焦］ | 分配数字变焦功能。垂直和水平放大2倍、5倍和10倍场角。
［动态伽玛］ | 分配动态范围延伸器功能。
［闪光补偿］ | 切换启用/禁用闪光补偿功能。
［超级增益］ | 分配可将增益增加24 dB或更多的功能。在主菜单→ ［开关模式］ → ［超级增益］中选择增益值显示。
［1秒蓄积模式］ | 启用/禁用一秒曝光功能。
［自动跟踪白平衡］ | 切换启用/禁用自动跟踪白平衡功能。
［自动跟踪白平衡鎖定］ | 启用自动跟踪白平衡功能时，按此选项固定白平衡值。再次按下时恢复自动跟踪白平衡功能。
［聚光灯］ | 切换启用/禁用聚光灯下的自动光圈控制功能。
［逆光］ | 切换启用/禁用用于背光补偿的自动光圈控制功能。
［渐暗］ | 分配将整个画面淡出为黑色的功能。
［渐亮］ | 分配将整个画面淡出为白色的功能。
［自动光圈电平］ | 切换启用/禁用自动光圈设置功能。
［光圈］ | 分配切换自动光圈和手动光圈的功能。
［测光表］ | 在中心附近显示的方形标记所指示的位置分配显示图像亮度电平的功能。
［聚焦辅助］ | 启用/禁用对焦辅助功能，在主菜单→ ［开关模式］ → ［聚焦辅助模式］中设置此功能。
［微距聚焦］ | 切换微距对焦设置。您可在主菜单→ ［开关模式］ → ［微距模式］中微距功能效果。
［光学防抖］ | 切换启用/禁用影像稳定器。
［快速变焦］ | 当变焦杆（手柄侧的手柄变焦开关设为〈VAR〉）推到这一端时，将加快变焦速度。
［斑马纹］ | 分配斑马纹和标记的显示功能。
［寻像器开/关］ | 分配强制在寻像器上显示图像的功能。
［预记录模式］ | 分配启用/禁用预记录的切换功能。
［文本提示］ | 分配文本提示功能。
［记录标识］ | 分配拍摄标记功能，
［删除上一片段］ | 分配可预先即时删除拍摄的剪辑的功能。
［卡槽选择］ | 分配切换录制存储卡（多卡插入microP2存储卡槽时）的功能。
［记录媒体选择］ | 分配在P2存储卡槽和microP2存储卡槽之间选择录制对象插槽的功能。此设置与主菜单→ ［记录设置］ → ［记录卡槽］中的设定值相关联。
［音频监听选择］ | 按住此按钮，分配切换音频电平表显示和音频输出端（耳机、内置扬声器、〈AUDIO OUT〉端子和〈HDMI OUT〉端子）的声道（［CH1］/［CH2］和［CH3］/［CH4］）。
［记录回看］ | 分配录制查看功能。
［同步备份记录暂停］ | 分配取消插槽2背景记录的功能。按住分配的按钮约五秒钟，以便取消背景记录。
［USB模式］ | 分配启用/禁用USB设备模式或USB主机模式切换功能。
［播放列表］ | 指定播放列表编辑模式的进入/退出切换功能。
［记录同时上传］ | 分配启用/禁用上载期间录制功能的功能。 此设置与主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［记录同时上传］中的设定值相关联。
［上传列表］ | 分配显示上载期间录制功能上载列表的功能。若要关闭列表，按〈EXIT〉按钮。
［开始视频流］ | 分配从摄像头启动/停止连续播放的功能。 此设置与主菜单→ ［网络设置］ → ［视频流设置］ → ［开］中的设定值相关联。
［载入用户文件］ | 分配功能以显示SD存储卡中所保存用户文件的选择画面。在缩略图画面中此功能不起作用。

注意

- 摄像机时关机时，以下功能也将随之关闭。

  ［波形监视器］/［数字变焦］/［闪光补偿］/［超级增益］/［自动跟踪白平衡］/［自动跟踪白平衡鎖定］/［聚光灯］/［逆光］/［渐暗］/［渐亮］/［测光表］/［聚焦辅助］/［快速变焦］/［寻像器开/关］/［音频监听选择］/［USB模式］/［播放列表］

- ［快速变焦］启用时，变焦操作的声音要比平时更大。

页面顶部