- 顶部
- 网络连接
- 使用FTP客户端功能
- 从SD卡向FTP服务器传输（导出）

# 从SD卡向FTP服务器传输（导出）

您可以将SD存储卡内的数据统一传输到FTP服务器上。

按〈THUMBNAIL〉按钮。

缩略图画面显示。

在主菜单→ ［片段］ → ［导出］中选择［SD存储卡］。

按压控制杆。

随即显示FTP服务器的文件夹。

使用控制杆选择传输目的文件夹。

在按住〈SHIFT〉按钮（〈MULTI SEL〉）的同时按压控制杆，以便在当前的文件夹列表下新建一个文件夹。随即将自动输入表示日期和时间的数字，作为新文件夹的名称。您也可使用软件键盘设置文件夹名称。但请注意，根据所用的FTP服务器，可能无法使用部分字符。您所设置的文件夹名称不得与已有的文件夹相同。

将光标移动到［是］，然后按控制杆。

导出开始。

导出完成后，屏幕上会出现［COPY COMPLETED!］。

注意

- 您无法选择要导出的剪辑。

- 使用多字节字符的文件夹名称无法正确显示。

- 根据文件数量、文件大小和网络情况等因素，导出完成可能需要较长时间。

- 若要取消导出过程，请按控制杆。在出现［取消］确认消息时选择［是］，然后按控制杆。如果网络未断开，则FTP服务器中留下的已部分导出的文件会被删除。如果网络已断开，不完整的文件可能会保留在FTP服务器上。

- 导出开始后，将无法再检测连接断开错误。如果复制过程已经拖延，则取消导出操作。

- 由于在开始导出之前无法自动检查可用空间量，因此请先联系FTP服务器管理员了解FTP服务器的可用空间量。

- FTP服务器的剩余容量达到0时是否会出现错误取决于FTP服务器。如果发生错误，则会取消导出操作。

- 如果已选定现有文件夹，且选定文件夹中包含一个与SD存储卡中数据同路径名称的文件，则会覆盖该文件。但是，如果路径名称相同而类型不同（文件夹或文件），则会出现错误。

- 为了防止意外覆盖，请尽可能创建新文件夹来导出数据。

- 如要使用SSH传输剪辑，FTP必须支持SSH。

- 使用SSH会降低传输速度。

页面顶部