- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［其它功能］

# ［其它功能］

确认这些项目以便在内存上进行用户文件读取/写入、初始化设置，以及进行摄像机设置。

项目 | 设置说明
--- | ---
［用户文件］ | 加载/保存/初始化摄像机内存中的用户文件。 ［读取］：载入用户文件。 ［保存］：保存用户文件。 ［初始化］：将用户文件恢复为出厂设置。
［P2读写提示LED］ | 选择P2卡存取LED是否亮起。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］
［记录指示灯］ | 设置TALLY指示灯的点亮条件。 ［前］：前TALLY指示灯亮起。 ［后］：尾TALLY指示灯亮起。 ［BOTH］：前后量端TALLY指示灯均亮起。 ［关闭］：TALLY指示灯不亮。 出厂设置： ［关闭］
［时钟设置］ | 设置内置日历（日期和时间）和时区。
［时区］ | 对于GMT，从−12:00至+13：00设置30分钟时间间隔（但是，+12:45是可以的）。设置时间后，当改变［时区］的设置值时，显示的和注册的时间切换至带时差的时间。
［GL相位］ | 在HD（1080i、720P）模式中，选择相位输出信号，将其锁定到〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子的输入信号。 ［HD SDI］：将HD SDI输出信号锁定到同步锁相输入。 ［复合］：将降频转换器输出信号（来自于〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子的信号，以及来自于〈SDI OUT〉端子的480i、576i信号）锁定到锁相输入。 出厂设置： ［HD SDI］
［水平相位］ | 调整将要锁定到〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子的信号输入端的水平相。 ［−512］…［512］ 出厂设置： ［0］
［寻找点模式选择］ | 选择播放暂停时按〈〉/〈〉按钮时移动的位置。 ［片段］：剪辑开头 ［片段和文本］：剪辑开头和文本提示位置 出厂设置： ［片段］
［GPS］ | 设置GPS。 在剪辑元数据的拍摄地点中记录获取的位置信息。 ［内部］：激活内置GPS运行。将位置信息输出到来自〈SDI OUT〉端子的信号。 ［外部］：从通过网络连接至摄像机的外部设备获取位置信息。 ［关闭］：不激活GPS操作。不输出并记录位置信息。 出厂设置： ［关闭］
［电源关闭GPS数据］ | 当摄像机关机时保留GPS位置信息。设置是否在下一次开机时记录保留的数据，直至重新执行定位。 ［保持］：保留并记录数据。 ［清除］：清除摄像机关机时的数据。在下一次开机时记录0（No-Info），直至重新执行定位。 出厂设置： ［清除］
［语言显示］ | 切换菜单显示语言。 ［中文］，［英语］ 出厂设置： ［中文］
［菜单初始化］ | 将整个设置菜单（包括所有场景文件（1至6）和用户文件）恢复为出厂设置。

页面顶部