- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 循环记录

# 循环记录

- 此功能会连续记录到microP2卡插槽中插入的两张microP2存储卡。不可将microP2卡和P2卡结合使用。

- 卡上没有可用空间时，返回到第一张卡并继续记录，同时删除此卡上已保存的现有数据。

  关于详细信息，请参阅“拆分P2卡上记录的剪辑”。

第1张卡

第2张卡

循环记录开始前

无记录内容

已记录内容

开始记录

第1次循环记录

第2次循环记录

检查主菜单→ ［系统模式］中的各项设置。

有关可使用循环记录功能的系统模式的详情，请参阅“系统模式和录制功能”。

关于菜单操作的详细信息，请参阅“设置菜单基本操作”。

在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录］中设置［循环记录］。

按下录制按钮。

- 开始记录。

- 如需停止录制，请再次按录制按钮。

- 若要清除设置，可在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录］中设置［标准］。

- 在主菜单→ ［记录设置］ → ［特殊记录设置］ → ［记录保持］中设置［关闭］时，循环记录设置将随着摄像机关闭而清除。

- 录制过程中显示［L-REC］，而在暂停时显示［L-］。当因内存不足等原因而无法进行循环记录时，［LOOP］将闪烁。

注意

- 使用此功能时，请使用两张至少各剩余一分钟的可用空间的microP2存储卡。

- 模式检查画面内显示的microP2存储卡剩余时间可指示依照记录格式进行的标准记录时间。如果删除以前的录制内容后立即停止循环记录，则卡上的录制时间有时会少于显示的时间。

- 预记录和连续片段记录将不运行。

- 录制停止可能需要一些时间。microP2存储卡存取LED停止闪烁并保持亮起后，才能接受后续操作。

- 循环记录期间，所有用于录制的microP2存储卡对应的microP2存储卡存取LED均会呈橙色亮起或闪烁。取出此类microP2存储卡会停止循环记录。操作时请保持谨慎。

- 循环记录期间，如果同步锁相输入基准信号受到干扰，则循环记录可能会停止。

页面顶部