- 顶部
- 准备
- P2卡
- P2卡存取LED和P2卡的状态

# P2卡存取LED和P2卡的状态

P2卡存取LED | P2卡状态 | 模式检查显示*
--- | --- | ---
呈绿色亮起 | 可记录 | 可读写。 | ［ACTIVE］
呈橙色亮起 | 记录对象 | 可读写。该卡是目前的录制目标（包括循环记录）。 | ［ACTIVE］
呈橙色闪烁 | 正在存取卡 | 当前正在进行读写。 | ［ACCESSING］
呈橙色快速闪烁 | 正在识别卡。 | 正在识别P2卡。 | ［INFO READING］
呈绿色慢速闪烁 | 卡已满 | P2卡上没有可用空间。仅可读取。 | ［FULL］
写保护 | P2卡上的写保护开关可能处于Protect位置。仅可读取。 | ［PROTECTED］
不可读卡 | 由于插入了SD存储卡，因此不能以当前设置的录制格式进行。若要在卡上录制，应更改录制格式或使用P2卡。 | ［REC IMPOSSIBLE］
未在录制目标的插槽 | 该卡插入到了在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录卡槽］选择的插槽（［P2］或［microP2］）之外的插槽中。 | ［FULL］
熄灭 | 卡不受支持 | 无法在摄像机上使用此卡。请更换卡。 | ［NOT SUPPORTED］
无效格式 | P2卡没有正确格式化。请重新格式化卡。 | ［FORMAT ERROR］
无卡 | 未插入P2卡。正在等待识别卡。 | ［NO CARD］
未经验证卡 | 无法验证此microP2存储卡。请选择主菜单→ ［片段］ → ［认证设置］，然后输入密码。 详情请参阅“手动CPS验证”。 | ［AUTH NG］

LCD液晶屏或寻像器画面上显示模式检查。详情请参阅“画面状态显示”。

页面顶部