- 顶部
- 播放
- 缩略图操作
- 属性

# 属性

显示剪辑属性和P2卡状态。

显示剪辑属性时，可编辑和改写记录的剪辑元数据。

## 剪辑属性

在主菜单→ ［片段］ → ［属性］中选择［场景片段属性］。

1. 剪辑信息

   显示添加到剪辑的指示和添加到文本提示的数量。

   如果用于录制剪辑的P2卡设有写保护，将显示标记。

2. 剪辑编号

   注意

   - 对于无法播放的剪辑，其编号显示为红色。

3. 缩略图

4. 剪辑信息

   显示剪辑的详细信息。

   ［场景片段名称］ | 显示剪辑名称。
   ［开始时间码］ | 显示记录开始时的时间码值。
   ［开始用户比特］ | 显示记录开始时的用户比特值。
   ［日期］ | 显示记录的日期。
   ［时间］ | 显示记录开始时的时间。
   ［片段长度］ | 显示剪辑的时间长度。
   ［视频格式］ | 显示剪辑的记录格式。
   ［帧频率］ | 显示播放的帧频。
   ［记录比率］ | 显示录制帧频。对于使用可变帧频兼容设备录制的剪辑，将显示拍摄时的帧频。

5. 剪辑元数据

   显示引用剪辑属性（剪辑元数据）的项目。

   关于详细信息，请参阅“设置剪辑元数据”。

## 修改记录的剪辑元数据

图1

图2

在剪辑属性画面上显示要修改剪辑的元数据详细信息窗口。

使用控制杆将光标移至需要修改的项目。（图1）

带有灰色背景按钮的元数据的项目可更改。

按控制杆。

键盘操作相关信息与“检查和修改上传的元数据”相同。

- 显示用于修改元数据的输入窗口（软键盘）。（图2）

- 使用键盘上输入字符修改元数据。

按键盘上的［OK］按钮。

修改的元数据写回剪辑，画面返回到元数据详细信息窗口。

注意

- 删除［拍摄］的［地点］（拍摄地点数据）中的各个项目时，无法单独删除项目。可通过将［海拔高度］项目设为空，一同删除其他［经度］和［纬度］项目。

- 具有（红色损坏指示灯）的剪辑的元数据无法修复。对于跨多个P2卡录制的剪辑的元数据，必须在插入所有P2卡之后进行修复。

- 无法修改带有101个字符或更多字符的任何［提示信息］。

## 显示P2卡状态

#### P2卡状态显示设置

您可以将P2卡状态显示选择为显示P2卡的剩余容量或已用容量。

图1

按〈THUMBNAIL〉按钮。

寻像器画面上出现缩略图画面。

在主菜单→ ［片段］ → ［属性］ → ［剩余设置］中选择［剩余时间］（剩余容量）或［已使用时间］（已用容量）之中的任一项。（图1）

#### P2卡状态显示项目

［剩余］ | 将P2卡上的剩余容量显示为P2卡状态显示。（出厂设置）
［已使用］ | 将P2卡上的已用存储容量显示为P2卡状态显示。

### P2卡状态显示设置的内容

在主菜单→ ［片段］ → ［属性］中选择［存储卡状态］。

#### 选择［剩余时间］时

#### 选择［已使用时间］时

图1

1. 写保护标记

   P2卡写保护时显示标记。

2. P2卡状态（剩余容量）

   P2卡的剩余存储容量以条线图和百分比显示。随着剩余容量的减少，条线图指示向左移动。

   根据存储卡状态，还可能会出现下列显示。

   ［格式化错误!］ | 插入未经格式化的P2卡。
   ［不支持该存储卡!］ | 插入了不支持的卡。
   ［未插存储卡］ | 未插入P2卡。
   ［认证错误卡］ | 表示该卡是microP2存储卡，无法验证CPS密码。

   使用控制杆将光标放置保存有想要存取数据的P2卡上，按控制杆显示P2卡相关的详细信息。可以检查序列号等特定信息。（图1）

   当已达到可在P2卡上录制的最大剪辑数时，将在P2卡的详细信息中显示［片段数最大到达］，表明显示已达到上限。

3. 警告卡标记

   P2卡处于以下状态时，显示标记。

   ［超过寿命使用次数］ | 超过P2卡的重写次数。
   ［文件夹设置错误］ | 不支持P2卡的目录结构。

   可在“P2卡状态（剩余容量）”）的P2卡的详细信息中确认警告。

4. 插槽内存总剩余容量（或已用容量）

   显示三个插槽的内存总剩余容量（或已用容量）。

   写保护P2卡的可用空间不包括在总可用空间中。

5. P2卡剩余容量/（或已用容量）/总容量

   显示P2卡的剩余容量（或已用容量）/总容量。由于仅显示分钟数字，因此各P2卡的剩余容量（或已用容量）可能与总容量不匹配。

## 设置CPS密码

设置CPS密码时，可以从SD存储卡加载密码或使用摄像机的菜单输入密码。

仅可在摄像机上设置一个CPS密码。再次加载CPS密码将覆盖先前保存的密码。

### 从SD存储卡加载CPS密码

下载最新的P2 Viewer Plus并将其安装到电脑上。

使用P2 Viewer Plus，生成CPS密码，并将其写入到SD存储卡。

加载CPS密码文件。

启动摄像机，将SD存储卡插入SD卡插槽。

打开缩略图画面，在主菜单→ ［片段］ → ［属性］ → ［设置加密密码］中选择［SD卡读取］。

显示密码文件列表。

选择要使用的文件，然后按控制杆。

- CPS密码加载成功时，显示［LOADING PASSWORD COMPLETED!］消息。

- CPS密码加载失败时，显示警告消息。关于警告的说明，请参阅“警告系统”。

注意

- 在SD存储卡上生成的CPS密码文件已被加密。如果不再使用，请格式化SD存储卡进行安全风险管理。

### 使用摄像机菜单设置CPS密码

打开缩略图画面，在主菜单→ ［片段］ → ［属性］ → ［设置加密密码］中选择［设置］。

显示输入CPS密码的软件键盘。

用键盘输入CPS密码。

输入［密码］和［再输入密码］进行验证，然后选择［OK］设置CPS密码。

- CPS密码输入成功时，显示［SETTING PASSWORD COMPLETED!］消息。

- CPS密码输入失败时，显示警告消息。关于警告说明，请参阅“在缩略图和菜单操作期间”。

注意

- 最多可以输入16个字符。

- 不能在设备上显示输入的密码。因此不要遗忘密码。

## 删除CPS密码

不再使用CPS功能时，请删除CPS密码。

打开缩略图画面，在主菜单→ ［片段］ → ［属性］ → ［设置加密密码］中选择［删除］。

显示［DELETING PASSWORD COMPLETED!］，CPS密码将被删除。

注意

- 删除CPS密码时，加密microP2存储卡和加密格式自动验证功能将被禁用。

## 手动CPS验证

在摄像机上自动验证加密的microP2存储卡，只有验证成功后才可使用。

如果针对设备设置的CPS密码和针对microP2存储卡设置的CPS密码不同，则会验证失败。若要暂时使用验证失败的microP2存储卡，可使用以下步骤手动输入已针对microP2存储卡验证的CPS密码。如果密码匹配，则可使用该卡。

确认验证已失败。

打开缩略图画面，在主菜单→ ［片段］ → ［属性］中选择［存储卡状态］。

对于验证失败的存储卡，画面右上方的插槽号边框变为红色，剩余空间栏上显示［认证错误卡］。向上/下按控制杆选择存储卡。

进行手动验证。

在卡状态屏幕上，在主菜单→ ［片段］中选择［认证设置］。

显示输入CPS密码的软件键盘。

输入在microP2存储卡上设置的密码，然后选择［OK］。

- CPS密码输入成功时，显示［AUTHENTICATED SUCCESSFULLY!］消息。

- CPS密码输入失败时，显示（在缩略图和菜单操作期间）警告消息。

注意

- 手动验证暂时有效。如果取出目标microP2卡或关闭电源，将禁用手动设置的CPS密码。

- 有关手动验证有效的条件，请访问以下网站：

  http://pro-av.panasonic.net/

- 无法在电脑上的SD卡插槽中识别加密的microP2存储卡。

- 如果存储卡无法识别，可使用正确的密码或格式进行验证，并将该卡用作录制介质，或将其从摄像机上取下。除人工验证和对插入的失效卡进行格式化外，请勿进行其他任何操作。

## SD存储卡状态显示

状态显示用于确认SD存储卡格式化状态、可用存储空间等。

在主菜单→ ［片段］ → ［属性］中选择［SD存储卡］。可通过主菜单→ ［卡功能］ → ［SD卡属性］显示相同的信息。

［SD卡标准］ | 表示是否按照SD/SDHC/SDXC标准格式化SD存储卡。 ［支持］：符合SD/SDHC/SDXC标准 ［不支持］：不符合SD/SDHC/SDXC标准
［已使用量］ | 已用容量（字节）
［未使用量］ | 可用空间（字节）
［总存储量］ | 总容量（字节）
［低码率记录时间］ | 低码流素材录制的剩余容量
［低码率片段数量］ | 剪辑已复制到SD存储卡时SD存储卡上的剪辑数量
［写保护］ | 写保护状态

页面顶部