- 顶部
- 拍摄
- 选择音频输入和调节录音电平
- 选择音频输入信号

# 选择音频输入信号

选择要录制到声道1/2的音频信号。

声道3/4由〈CH1 SELECT〉和〈CH2 SELECT〉设置自动确定。

〈CH1 SELECT〉开关 | 声道1上录制的对象 | 声道3上录制的对象
--- | --- | ---
〈INT（L）〉 | 内置麦克风的L音频 | 连接到〈AUDIO INPUT 1〉的麦克风和设备
〈INPUT1〉 | 连接到〈AUDIO INPUT 1〉的麦克风和设备 | 内置麦克风的L音频
〈INPUT2〉 | 连接到〈AUDIO INPUT 2〉的麦克风和设备 | 内置麦克风的L音频

〈CH2 SELECT〉开关 | 声道2上录制的对象 | 声道4上录制的对象
--- | --- | ---
〈INT（R）〉 | 内置麦克风的R音频 | 连接到〈AUDIO INPUT 2〉的麦克风和设备
〈INPUT1〉 | 连接到〈AUDIO INPUT 1〉的麦克风和设备 | 内置麦克风的R音频
〈INPUT2〉 | 连接到〈AUDIO INPUT 2〉的麦克风和设备 | 内置麦克风的R音频

您可以设置符合记录格式的音频比特数。

详情请参阅“系统模式和录制功能”。

格式 | 音频比特数
--- | ---
［AVC-I100］ ［AVC-I50］ | 您可以选择［24BIT］或［16BIT］。 您可在主菜单→ ［系统模式］ → ［音频量化比特数］中选择。
［AVC-I200］ ［AVC-G50］ ［AVC-G25］ | 固定为［24BIT］。
［AVC-G12］ ［DVCPRO HD］ ［DVCPRO50］ ［DVCPRO］ ［DV］ | 固定为［16BIT］。

页面顶部