- 顶部
- 连接到外部设备
- 连接到遥控操作面板(AK-HRP200MC)
- 连接到摄像机上的遥控器

# 连接到摄像机上的遥控器

AK-HRP200MC连接到摄像机上时，AK-HRP200MC按钮的操作如下：

#### 皮肤色调细节按钮(〈SKINDTL〉)

根据按钮指示灯的不同点亮状态，操作状态会有变化。

- 当按钮亮起时，操作员可遵循摄像机菜单设置值（皮肤色调细节设置）。

- 该按钮指示灯熄灭时，无论摄像机菜单设置值如何，皮肤色调细节功能均设为［OFF］。

摄像机重启后，菜单设置值将反映在AK-HRP200MC中。

但当摄像机和AK-HRP200MC使用串行连接时，此功能不起作用。

#### 按钮OFF按钮(〈KNEE OFF〉)

根据按钮指示灯的不同点亮状态，操作状态会有变化。

- 该按钮指示灯亮起时，无论摄像机菜单设置值如何，拐点功能均设为［OFF］。

- 该按钮指示灯熄灭时，操作员可遵循摄像机菜单设置值（拐点功能设置）。

摄像机重启后，菜单设置值将反映在AK-HRP200MC中。

#### 矩阵按钮(〈MATRIX〉)

该按钮指示灯亮起时，始终采用摄像机菜单设置值（矩阵设置）。即便按下该按钮，此功能也无法变为［OFF］。

摄像机重启后，菜单设置值将反映在AK-HRP200MC中。

#### 场景文件选择按钮(〈SCENE1〉 - 〈SCENE4〉)

不受支持。

#### 用户文件选择按钮(〈USER1〉 - 〈USER3〉)

您可以选择摄像机的场景文件F1至F3，但不可选择F4至F6。

但当摄像机和AK-HRP200MC使用串行连接时，此功能不起作用。

#### R闪光/消隐容量（〈FLARE/PED R〉），B闪光/消隐容量(〈FLARE/PED B〉)

不支持闪光调节。仅可采用消隐功能。

#### 调节数值显示区域（4位）

不支持CC滤镜值、变焦值和对焦值的显示。

#### 字符/菜单按钮(〈CHARA/MENU〉)

无论摄像机菜单设置值如何，均在从〈SDI OUT〉、〈HDMI OUT〉和〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子输出的图像上中显示状态和菜单。

#### 感应音量(〈SENSE〉)

变焦/对焦速度可以调节。

- 朝右转动可以加快变焦/对焦速度。

- 朝左转动可以降低变焦/对焦速度。

#### ND滤镜/CC滤镜显示选择按钮〈ND/CC〉

- 变焦模式和对焦模式可以切换。

  按显示选择按钮，可以选择变焦模式或对焦模式。

  - 在变焦模式中，调整值显示区域（4位）显示［Zo］。

  - 在对焦模式中，调整值显示区域（4位）显示［Fo］。

    显示选项时，可以使用数据设置按钮（上）〈UP〉/数据设置按钮（下）〈DOWN〉更改调整值。

- 自动对焦和手动聚焦可以切换。

  按显示选择按钮，选择调整值显示区域（4位）［AF.］。显示选项时，按数据设置按钮（上）〈UP〉/数据设置按钮（下）〈DOWN〉可以选择自动对焦或手动聚焦。

  - 手动聚焦时，显示［AF.of］。

  - 自动对焦时，显示［AF.on］。

- 在帧频模式中，调整值显示区域（4位）显示［Frof］，但不会摄像机上进行操作。

#### 数据设置按钮（上）〈UP〉

在变焦模式中放大。

您可以在对焦模式中调整对焦（背面）。

#### 数据设置按钮（下）〈DOWN〉

在变焦模式中缩小。

您可以在对焦模式中调整对焦（正面）。

#### 选择拨盘〈SELECT〉

您可以在变焦模式中调整对焦。向右转动拨盘调整背面对焦。向左转动拨盘调整正面对焦。

您可以在对焦模式中调整变焦。向右转动拨盘进行拉近，向左转动拨盘进行拉远。

页面顶部