- 顶部
- 拍摄
- 设置时间数据
- 如何输入用户比特

# 如何输入用户比特

通过设置用户比特，可录制长度最大为八位（十六进制）的提示（日期和时间）等信息。

在主菜单→ ［记录设置］ → ［用户比特发生器模式］中选择［用户设定值］。

选择主菜单→ ［记录设置］ → ［用户比特预置］。

采用控制杆设置用户比特。

- 屏幕显示

  - 向右推，将要设置的数字向右侧移动。

  - 向左推，将要设置的数字向左侧移动。

  - 向上推，将要设置的数字逐次上移。

  - 向下推，将要设置的数字逐次下移。

按控制杆，输入用户比特值，然后退出用户比特设置画面。

使用〈COUNTER〉按钮显示［UBG］，并确认是否显示设定的值。

注意

- 如果不按控制杆就退出用户比特设置画面，则设定的值将被禁用。

## 存储器的用户比特保留

自动记录用户比特设置，即使电源关闭也会予以保留。

## 录制在用户比特上的帧频信息

向用户比特中保存根据主菜单→ ［系统模式］中设置的帧频而拍摄/保存的图像信息的帧频值，将使您可以使用编辑器（个人电脑编辑软件）。

信息始终以VITC UB的形式保存。

此外，在主菜单→ ［记录设置］ → ［用户比特发生器模式］中选择［帧频］，也可保存用户比特内的信息（LTC UB）。与VITC UB播放中获得的帧频信息相同的值，也同样在原生格式的短片播放过程中输出为LTC UB。

### 帧频信息

帧频、图像下拉以及时间码/用户比特之间的关系如下。

媒体管理信息

固定值

右6位的校验信息

更新后的帧标志和有效的帧标志

REC标记

序号

24P：0-4

除以上数值外：F固定

摄像机图像模式

示例）

（拍摄时）

（VFR 30PN或over 60P）

（VFR over 60P）

（VFR 24PN拍摄时）

（VFR 25PN或over 50P）

页面顶部