- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 同时记录

# 同时记录

当有两张microP2存储卡分别插入到两个插槽中时，此功能会将相同的影像录制到两张microP2存储卡中。

存储卡录制时间

开始录制

结束记录（无剩余空间）

结束录制

开始录制

A剪辑

待机

B剪辑

插槽1

A剪辑

B剪辑

C剪辑

待机

插槽2

在主菜单→ ［记录设置］ → ［同步记录］中选择［打开］，会将摄像机设为同时记录模式。

可用于同时记录的剩余时间（存储卡上余下空间可供继续录制的时间）将显示在屏幕上的介质剩余空间指示灯 上，同时显示［SIMUL］。

当插槽内具有较少剩余录制空间的microP2存储卡写满后，同时记录将停止。

再次开始同时记录时，请将容量已满的插槽中的microP2存储卡替换为新的microP2存储卡，然后按下录制按钮。无法进行同时记录时，则会显示带有对角线的［SIMUL］指示。

如果您在未更换microP2存储卡的情况下按下录制按钮，则会在插槽2（具有剩余内存空间的插槽）上的microP2存储卡上执行录制。

有关可使用同时记录功能的系统模式的详情，请参阅“系统模式和录制功能”。

注意

- 识别出全部两张microP2存储卡后，将开始录制。未识别出全部两张microP2存储卡之前开始录制，将采用任一microP2存储卡进行普通的录制。录制结束后，将会检查卡的状态。届时如果两张卡均已识别，则会进行同时记录。

- 同时记录不可与循环记录、间隔记录、单次记录或者编解码器记录结合使用。

- 在同时记录过程中，如果由于其中一个microP2存储卡发生录制故障而造成录制停止，则摄像机会在另一microP2存储卡上继续录制。但如果该卡在存取过程中被移除，则录制将停止。

- 如果在同时记录结束后其中的一个microP2存储卡上仍有空间，具有空余空间的microP2存储卡将自动作为录制目标。

  再次按下录制按钮以正常录制。

- 如果在设置同时录制模式时仅插入了一张microP2存储卡，摄像机将会正常录制。

- 同时记录之后的最终剪辑删除功能将禁用。

页面顶部