- 顶部
- 拍摄
- 调节白平衡和黑平衡
- 调节白平衡

# 调节白平衡

照明调节改变时必须重新调节白平衡。按以下步骤自动调整白平衡。

#### 存储在〈WHITE BAL〉开关的〈A〉内时

通过〈AUTO/MANUAL〉开关切换到手动模式。（拍摄）

设置〈GAIN〉开关。

通常情况下设为0 dB。如果太暗，可将设置适当的增益值。

将〈WHITE BAL〉开关设为〈A〉。

根据光线条件调整〈ND FILTER〉开关设置。

关于〈ND FILTER〉开关的设置实例，请参阅“亮度调整”。

将白板放在光照条件与被摄物光源相符的位置，然后拉近白板使其出现在屏幕中。

调节镜头光圈。

调整光圈，以确保Y GET的亮度大致接近70%。

按〈AWB〉按钮。

随即自动调整白平衡。

#### 白板

- 也可将被摄物附近的白色物体（白布或白墙）用于白板。

- 白板所需尺寸如下。

  屏幕宽度的1/2或更大

  屏幕高度的1/2或更大

- 保持高亮度聚光灯处于画面之外。

- 白板必须位于屏幕中央。

#### 寻像器和LCD液晶屏内显示的消息

- 自动跟踪白平衡（ATW）功能运行时，白平衡无法调整。

状态 | 消息 | 备注
--- | --- | ---
调整时 | ［AWB Ach ACTIVE］ |
调整结束 | ［AWB A OK 3200K］ | 调整值自动保存到指定的内存（A或B）中。
当被摄体的色温低于2000 K或高于15000 K时 | ［AWB NG COLOR TEMP LOW］ ［AWB NG COLOR TEMP HIGH］ | ［AWB NG COLOR TEMP LOW］表示实际色温低于显示的色温。［AWB NG COLOR TEMP HIGH］表示实际色温高于显示 的色温。

#### ［A路色温设置］/［B路色温设置］设置

- 在自动调节白平衡，在主菜单→ ［场景文件］ → ［A路色温设置］/［B路色温设置］中设置各个项目之后，可更改色调。

- 调节［色温］、［红色增益］、［蓝色增益］和［绿色轴］之中的任一项，都会导致其他三项值发生更改。

- 再次使用白平衡自动调节功能时，将会重置［色温］、［红色增益］、［蓝色增益］和［绿色轴］。

## 用户没有时间调节白平衡时

将〈WHITE BAL〉开关设为〈PRST〉。

- 每按一次〈AWB〉按钮，在主菜单→ ［开关模式］ → ［白平衡调整］中设置的［3200K］和［5600K］值按照顺序切换一次。

选择［可调］时，旋转〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮可将白平衡设为［2000K］和［15000K］之间的任意数值。

- 显示为［可调］的数值不保证必然能够获得。请将该值用作参考值。

- ［可调］的值可通过按〈AWB〉按钮查看。

## 白平衡没有自动调节时

白平衡调节没有成功时，寻像器画面和LCD液晶屏上会显示一条错误信息。

错误信息 | 意义 | 对策
--- | --- | ---
［AWB Ach NG］ 或 ［AWB Bch NG］ | 色温太高或太低。 | 选择适当的滤镜。
［LOW LIGHT］ | 光量不足。 | 增加光量，或提高增益。
［LEVEL OVER］ | 光量太大。 | 减少光量，或降低增益。
［COLOR TEMP LOW］ 或 ［COLOR TEMP HIGH］ | 色温太高或太低。 | 选择适当的滤镜或光源。

## 手动设置色温

白平衡的色温可通过设置菜单进行调整。

按下〈AWB〉按钮，选择［白平衡调整］模式。

在主菜单→ ［开关模式］ → ［白平衡调整］中设置色温。

可在［2000K］和［15000K］之间设置此项。

注意

- 此外，也可通过〈SEL/PUSH SET〉拨盘按钮进行操作。详情请参阅“直接菜单操作”。

## 与白平衡有关的寻像器和LCD液晶屏屏幕显示

关于详细信息，请参阅“画面状态显示”。

## 设置自动跟踪白平衡（ATW）功能

摄像机配备自动跟踪白平衡（ATW）功能，可根据照明条件自动跟踪图像的白平衡。

也可将自动跟踪白平衡功能分配到〈WHITE BAL〉开关的〈A〉、〈B〉或〈PRST〉。在主菜单→ ［开关模式］ → ［自动跟踪白平衡］中配置此设置。

请注意，如果自动跟踪白平衡功能分配到USER按钮，则此功能随USER按钮操作而动。

关于详细信息，请参阅“向USER按钮分配功能”。

## 取消自动跟踪白平衡

再次按下已分配自动跟踪白平衡功能的USER按钮，或变更〈WHITE BAL〉开关的位置。请注意，如果自动跟踪白平衡功能分配到〈WHITE BAL〉开关，则该功能无法通过USER按钮取消。

注意

- 此功能并不保证白平衡100%精确。注意，与周围的照明和白平衡性能变化相关的跟踪性能已给予一定程度宽限。

- 当可变帧频设为［9fps］或更低，快门速度设为1/12以下时，自动跟踪白平衡功能无效。

页面顶部