- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［网络设置］

# ［网络设置］

配置有关网络的设置。

如果已连接的4G/LTE USB调制解调器不要求此设置，则不能选择［4G/LTE属性］。

项目 | 设置说明
--- | ---
［USB模式选择］ | 设置外部设备连接到USB时摄像机的操作模式。 ［主机模式］：设置搭配连接的设备（如外部硬盘驱动器）时所用的模式。 ［设备模式］：选择P2用作大容量存储设备的USB设备模式，使用通过USB 2.0连接的电脑或其他设备。 出厂设置： ［主机模式］
［USB模式］ | 启用/禁用［USB模式选择］中选择的模式。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
［网络选择］ | 设置通过网络将摄像机连接到外部设备（如电脑）的连接方法。 ［无线网络］：通过无线LAN连接。 ［4G/LTE］：通过3G/4G/LTE连接。 ［LAN］：通过〈LAN〉端子连接。 ［关闭］：不连接。 出厂设置： ［关闭］
［网络功能］ | ［HTTP服务器］ | 配置有关HTTP服务器的设置。 ［浏览功能］：启用P2浏览器功能。 ［浏览功能（可控制）］：启用在端子侧启动和停止录制的HTTP服务器功能，预设控制时间码和用户比特。 ［无效］：HTTP禁用服务器功能。 出厂设置： ［无效］
| ［播放列表］ | 设置播放列表编辑/存在模式。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［IP遥控模式］ | 设置使用IP连接时的遥控功能。 ［有效］：启用IP连接遥控。 ［无效］：禁用IP连接遥控。 出厂设置： ［无效］
| ［用户帐号］ | 显示用户账户名。
| ［帐号列表］ | 显示当前设置的用户账户名。也可注册新账户、删除账户或更改密码。
［FTP客户端设置］ | ［设置数据］ | 设置获取客户端服务设置的来源。 ［内置信号发生器］：使用摄像机上设定的设置。 ［SD存储卡］: 使用插入到SD卡插槽的SD存储卡中所含文件的设置。 当此项设为［SD存储卡］时，应首先插入SD存储卡，然后再打开摄像机的电源。 出厂设置： ［内置信号发生器］
| ［服务器 URL地址］ | 设置目标服务器的名称或地址。
| ［用户名］ | 设置登录用户的ID。
| ［密码］ | 设置登录密码。
| ［SSH］ | 使用SSH传输文件时设置。 ［有效］：使用SSH。 ［无效］：不使用SSH。 出厂设置： ［无效］
| ［SSH端口］ | 设置使用SSH时的网络端口号。设为与服务器相同的端口号。菜单设定值用［］显示。 出厂设置： ［22］
| ［读取（SD卡）］ | 从SD存储卡加载客户服务的设置。
| ［保存（SD卡）］ | 将客户服务的设置保存到SD存储卡。
| ［记录同时上传］ | 设置是否使用上载期间录制功能。 ［有效］：使用上载期间录制功能。 ［无效］：不使用上载期间录制功能。 出厂设置： ［无效］
| ［自动上传］ | 设置是否启用该功能，在停止录制时将摄像机录制的剪辑自动登记到上载列表。如果启用，设置目标剪辑的类型。 ［记录片段（代理码流）］：上载目标为录制剪辑的低码流素材数据。 ［记录片段］：上载目标为录制的剪辑（主录制数据和低码流素材数据）。 ［无效］：不自动上载录制的剪辑。 出厂设置： ［无效］
| ［上传列表］ | 显示上载剪辑的列表信息。
| ［保存日志（SD卡）］ | 对于在上载列表中登记的剪辑信息（月和日、剪辑号(全球剪辑ID)、状态），最多可在SD存储卡中保存最近的1000条日志。
［视频流设置］ | ［开始键设置］ | 设置启动连续播放视频的方式。 ［摄像机］：从摄像机启动/停止连续播放。 ［接受端设置］：使用P2 Browser或P2 Streaming Receiver从网络上的终端进行连续播放分配的启动/停止操作。 出厂设置： ［接受端设置］
| ［设置数据］ | 在［开始键设置］中选择［摄像机］时，设置获取连续播放设置的来源。 ［内置信号发生器］：使用摄像机上设定的设置。 ［SD存储卡］: 使用插入到SD卡插槽的SD存储卡中所含文件的设置。 当此项设为［SD存储卡］时，应首先插入SD存储卡，然后再打开摄像机的电源。 出厂设置： ［内置信号发生器］
| ［服务器端IP地址］ | 在［开始键设置］中选择［摄像机］时，设置接收连续播放视频的设备的IP地址。
| ［RTSP接口］ | 在［开始键设置］中选择［摄像机］时，设置连续播放所需的RTSP端口号。 出厂设置： ［554］
| ［读取（SD卡）］ | 在［开始键设置］中选择［摄像机］并在［设置数据］中选择［内置信号发生器］时，从SD存储卡读取连续播放分配所需的连接信息。
| ［保存（SD卡）］ | 在［开始键设置］中选择［摄像机］并在［设置数据］中选择［内置信号发生器］时，将连续播放分配所需的连接信息存入SD存储卡。
| ［开］ | 在［开始键设置］中选择［摄像机］时，从摄像机启动/停止连续播放分配。 ［打开］：启动连续播放。 ［关闭］：停止连续播放。
［LAN设置］ | ［MAC地址］ | 显示摄像机〈LAN〉端子的MAC地址。（无法更改。）
| ［DHCP］ | 设置是否通过DHCP使用自动获取功能。（与［DHCP服务器］设置互不兼容） ［有效］：使用自动获取功能。 ［无效］：不使用自动获取功。设置［IP地址］、［子网掩码］、［默认网关］、［PRIMARY DNS］和［SECONDARY DNS］。 出厂设置： ［有效］
| ［IP地址］ | 在［DHCP］中选择［无效］时，设置IP地址。 出厂设置： ［192.168.0.1］
| ［子网掩码］ | 在［DHCP］中选择［无效］时，设置子网掩码。 出厂设置： ［255.255.255.0］
| ［默认网关］ | 在［DHCP］中选择［无效］时，设置默认网关。 出厂设置： ［192.168.0.254］
| ［PRIMARY DNS］ | 在［DHCP］中选择［无效］时，设置主DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］
| ［SECONDARY DNS］ | 在［DHCP］中选择［无效］时，设置副DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］
| ［DHCP服务器］ | 设置通过有线LAN连接时是否使用DHCP SERVER功能。（与［DHCP］设置互不兼容） ［有效］：使用DHCP SERVER功能。 ［无效］：不使用DHCP SERVER功能。 出厂设置： ［无效］
［无线属性］ | ［MAC地址］ | 显示摄像机无线LAN的MAC地址。（无法更改。）
| ［无线网络选择］ | 选择连接方式。 ［DIRECT］：通过智能手机、平板电脑或电脑直接访问摄像机的网络功能。 ［INFRA］：连接到无线接入点。 出厂设置： ［DIRECT］
| ［SSID输入模式］ | 设置SSID的设置方式。当［无线属性］中的［无线网络选择］设为［INFRA］时，可以设置此项。 ［选择］：选择接入点列表。 ［手动输入］：用于手动输入接入点。 出厂设置： ［选择］
| ［SSID］ | 显示网络名称（SSID）。
| ［WLAN频带］ | 在两种传输方式之间切换（2.4 GHz或5 GHz）。 ［2.4GHz］, ［5GHz］ 出厂设置： ［2.4GHz］
| ［WLAN频带（2.4G）］ | 在［无线网络选择］中选择［DIRECT］并在［WLAN频带］中选择［2.4GHz］，且通过无线LAN连接摄像机时，设置使用的通道。 ［自动］, ［CH1］, ［CH6］, ［CH11］ 出厂设置： ［自动］
| ［WLAN频带（5G）］ | 在［无线网络选择］中选择［DIRECT］并在［WLAN频带］中选择［5GHz］，且通过无线LAN连接摄像机时，设置使用的通道。 根据需安装的无线传输模块，选项有所不同。 ［自动］、［CH36］、［CH40］、［CH44］、［CH48］、［CH149］、［CH153］、［CH157］、［CH161］、［CH165］ 出厂设置： ［自动］
| ［加密方式选择］ | 设置加密格式。 ［WPA-TKIP］, ［WPA-AES］, ［WPA2-TKIP］, ［WPA2-AES］, ［无］ 出厂设置： ［WPA2-AES］
| ［加密编码］ | 设置加密密钥。采用8至63字符的字符串或具有64位数字的十六进制数字设置密钥。 出厂设置： ［01234567890123456789abcdef］
| ［DHCP］ | 在［无线网络选择］内选择［INFRA］时，设置是否通过DHCP使用自动获取功能。 ［有效］：使用自动获取功能。 ［无效］：不使用自动获取功。设置［IP地址］、［子网掩码］、［默认网关］、［PRIMARY DNS］和［SECONDARY DNS］。 出厂设置： ［有效］
| ［IP地址］ | 在［DHCP］中选择［无效］时，设置IP地址。 出厂设置： ［192.168.0.1］
| ［子网掩码］ | 在［DHCP］中选择［无效］时，设置子网掩码。 出厂设置： ［255.255.255.0］
| ［默认网关］ | 在［无线网络选择］中选择［INFRA］且在［DHCP］中选择［无效］时，设置默认网关。 出厂设置： ［192.168.0.254］
| ［PRIMARY DNS］ | 在［无线网络选择］中选择［INFRA］且在［DHCP］中选择［无效］时，或在［DHCP］中选择［有效］且无法获取主DNS服务器时，设置主DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］
| ［SECONDARY DNS］ | 在［无线网络选择］中选择［INFRA］且在［DHCP］中选择［无效］时，或在［DHCP］中选择［有效］且无法获取主DNS服务器时，设置副DNS服务器。 出厂设置： ［0.0.0.0］
| ［DHCP服务器］ | 在［无线网络选择］内选择［DIRECT］，且通过无线LAN连接摄像机时，设置是否使用DHCP SERVER功能。 ［有效］：使用DHCP SERVER功能。 ［无效］：不使用DHCP SERVER功能。 出厂设置： ［有效］
［4G/LTE属性］ | ［APN］ | 设置提供商提供的APN（接入点名称）。
| ［用户ID］ | 设置提供商提供的用户名。
| ［密码］ | 设置提供商提供的密码。
| ［电话号码］ | 设置电话号码。详情请参阅提供商的手册。
［网络工具］ | ［日志显示］ | 显示连接日志。
| ［状态显示］ | 显示网络状态。
| ［初始化］ | 将网络设置状态恢复到出厂设置。
| ［PING］ | 采用PING命令检查网络连接。

页面顶部