- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 连续片段记录

# 连续片段记录

您可以将单次记录（从录制开头到结尾）不录制成单个剪辑，而是录制成一段整合了若干段录制内容的剪辑。

录制开头

录制开头

录制开头

第一段录制

第二段录制

第N段录制

录制停止

录制停止

录制停止

一组链接起来的剪辑

最多可链接99段录制内容。当第99段录制结束后，剪辑间的链接自动结束，下一次读入的内容将自成为一段信剪辑。

在主菜单→ ［记录设置］ → ［连续片段记录］中设置［打开］。

选定连续片段录制模式时，显示［1-CLIP］。

按下录制按钮。

第一段录制开始，同时显示［START 1CLIP］。

因此，每次录制时，剪辑会自动链接，最终构成一组有最多99段录制内容的剪辑组合。

## 录制新剪辑

当您希望从某处分开录制新剪辑时，请采用如下某一种操作完成剪辑链接。

- 暂停录制时，按住〈〉按钮约2秒钟。（录制暂停时操作）

- 在录制的同时，按住录制按钮按钮约2秒钟，结束录制。（录制暂停时操作。）

通过此类操作，剪辑链接终止，同时显示［END 1-CLIP］。在进行下一段录制时，将开始一段新的单独剪辑录制。

注意

- 在以下情形下，摄像机将结束剪辑链接，录制新的剪辑。

  - 当电源切断时

  - 取出刚刚录制的P2卡时

  - P2卡已格式化或之前的剪辑已被删除时（原本链接的剪辑已不复存在时）

- 显示菜单和缩略图时，即便您按住〈〉按钮约两秒或更久，也无法结束剪辑链接。

## 结束连续片段录制模式

在主菜单→ ［记录设置］ → ［连续片段记录］中设置［关闭］。

## 搜索剪辑的链接部分

每次录制开始，均会在录制开始位置自动添加一条文本提示，以便您在播放时进行搜索。此外，您还可检查其位置缩略图。

为能够在录制起始点自动添加一条文本提示，请在主菜单→ ［记录设置］ → ［片段起始标识］中设置［打开］。

如要查看或播放添加文本提示的点，则请在主菜单→ ［片段］ → ［缩略图显示］中选择［文本提示场景片段］并将光标移动到目标剪辑上。

详情请参阅“从文本提示位置播放”。

为在播放时搜索文本提示，同时在主菜单→ ［其它功能］ → ［寻找点模式选择］中设置［片段和文本］，并在播放暂停时按下〈〉/〈〉。

## 连续片段录制模式下的低码流素材录制

在连续片段记录模式下，可以执行低码流素材录制。

和同类型链接剪辑一样，一组低码流素材数据也可组合在一起，从而使您可以像处理单个剪辑一样，用P2 Viewer Plus等处理低码流素材。

但在SD存储卡上录制低码流素材数据时，需要小心防范以下几点。

- 在不断进行剪辑链接时移除并更换SD存储卡时，在后续的剪辑链接完成前，低码流素材都不会录制在SD存储卡上。请在确认有充足的可用空间和实际文件数量（最多可录制1000个剪辑）之后再使用。

- 当中途更换SD存储卡后继续低码流素材录制时，请执行以下操作。

  - 按住〈〉按钮约两秒以完成链接，然后开始录制新一段剪辑。

- SD存储卡中在录制过程中停止的低码流素材数据，将不会被识别为录制在P2卡上的剪辑的低码流素材数据，仍将保留不完整状态。

## 使用连续片段录制模式时

- 选择间隔记录、单次记录、循环记录和可变帧频录制功能时，此模式不会运行。

- 在继续进行剪辑链接时，菜单和缩略图操作受以下条件限制。在持续按住〈〉按钮约两秒钟结束剪辑链接后，才可对其进行操作。

  - 不可更改以下菜单项。

    ［系统格式设定］，［记录格式］，［摄像机模式］，［音频量化比特数］，［宽高比设置］，［反向扫描］

  - 即便在连续链接剪辑，您仍可在主菜单→ ［场景文件］ → ［可变帧频］中将可变帧频录制功能更改为［打开］。在此情况下，剪辑链接结束，后续进行的每段录制都将是单独的剪辑。

  - 向SD存储卡读入/导出以及读取设置文件时，不可执行以下菜单项。

    主菜单→ ［场景文件］ → ［读取／保存／初始化］

    在主菜单→ ［卡功能］中的所有项目

    主菜单→ ［其它功能］ → ［用户文件］

    主菜单→ ［其它功能］ → ［用户文件］ → ［初始化］

    主菜单→ ［其它功能］ → ［菜单初始化］

  - 以下缩略图项不可选择和操作。

    主菜单→ ［片段］ → ［复制］

- 为确保下一次录制时可链接剪辑，结束录制所需的时间可能略微长于标准记录。

- 在播放时，录制期间未完成链接的音频的淡出处理将会链接在剪辑间。

- 使用非线性编辑软件等编辑带有大量连接的剪辑时，软件可能无法正常工作，视软件的类型而定。

- 关于尚未确认可操作性的软件的最新信息，请参阅以下网站中的支持台。

  http://pro-av.panasonic.net/

页面顶部