- 顶部
- 拍摄
- 录制时的可调设置
- 对焦（手动聚焦）

# 对焦（手动聚焦）

通过〈FOCUS〉开关切换聚焦控制方法。

〈A〉：切换到自动对焦模式。自动调整对焦。

〈M〉：切换到手动聚焦模式。手动控制聚焦环调整焦距。

〈〉：在焦距调整到无限远时切换到手动聚焦模式。

此开关为弹簧式开关。即便〈FOCUS〉开关推向〈〉侧，开关也会回复到〈M〉位置。

注意

- 如果有闪烁的光源存在，自动对焦功能可能无法正常工作，请选择一个与环境光照相适应的快门速度。

- 如果您将摄像机设置成60i（50i）和60P（50P）整数倍以外的自动对焦数值，则进行对焦控制所需的时间，可能会稍稍长于正常对焦模式。

- 在主菜单→ ［AUTO开关］ → ［自动聚焦］下选择［打开］且摄像机处于自动模式时，无论〈FOCUS〉开关处于何位置，均将执行自动对焦。

- 当可变帧频设为［9fps］或更低，快门速度设为1/12以下时，自动对焦功能无效。

## 自动高速对焦

按住〈PUSH AUTO〉按钮，将执行在主菜单→ ［开关模式］ → ［一键自动聚焦］中设置的操作。

［快速聚焦］：按住该按钮执行高速对焦，直至图像完成对焦。

［标准］：按住该按钮进行自动对焦。

## 手动聚焦辅助模式

在主菜单→ ［开关模式］ → ［辅助手动聚焦］中设置［打开］，可从手动聚焦模式切换到手动对焦辅助模式。

- 不同于手动聚焦模式，在此模式下您可以通过将聚焦环旋转约半圈，调整焦距（粗调）。

- 调整过聚焦环后，将自动调整焦距（微调）。

- 当焦距偏差较大时，则可能未对准焦点。

- 执行自动调整后，在您再次转动聚焦环之前，将不会再自动调整。

页面顶部