- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［输出选择］

# ［输出选择］

配置有关〈SDI OUT〉、〈HDMI OUT〉、〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉或〈TC IN/OUT〉端子视频输出的设置。

项目 | 设置说明
--- | ---
［SDI输出］ | 选择〈SDI OUT〉端子的视频输出。 ［打开］：输出视频。 ［关闭］：不输出视频。 出厂设置： ［关闭］
［SDI和HDMI选择］ | 选择〈SDI OUT〉端子和〈HDMI OUT〉端子的输出信号。 ［系统模式］：跟踪［系统模式］ → ［系统格式设定］内的设置。 ［1080i］：在［系统模式］ → ［系统格式设定］中选择了［1080-59.94P］或［1080-50P］时，将其转换为隔行信号并输出。在进行其他设置时，不可选择此菜单项。 ［下变换］：向下变换至SD信号和输出。 出厂设置： ［系统模式］
［3G-SDI输出］ | 在1080P模式中，选择HD SDI输出的1080P信号。 ［LEVEL-A］：选择LEVEL-A方法。 ［LEVEL-B］：选择LEVEL-B DL方法。 出厂设置： ［LEVEL-B］
［SDI输出附字符］ | 选择是否在〈SDI OUT〉端子输出图像上叠加字符。 ［打开］：叠加。 ［关闭］：不叠加。 出厂设置： ［关闭］
［SDI EDH］ | 选择〈SDI OUT〉端子输出SD信号（480i和576i）时是否叠加EDH。 ［打开］：叠加。 ［关闭］：不叠加。 出厂设置： ［打开］
［HDSDI遥控命令］ | 设置是否针对连接到HD SDI输出端〈SDI OUT〉端子的外部设备（如摄录机）使用录制操作控制功能。 ［打开］：控制外部设备的录制操作。 ［关闭］：不控制外部设备的录制操作。 出厂设置： ［关闭］
［下变换模式］ | 选择以HD模式（1080P、1080i或720P）从 〈SDI OUT〉或〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子输出的降频转换器输出信号模式。 ［边缘裁剪］，［信箱模式］，［SQUEEZ］ 出厂设置： ［信箱模式］
［下变换设置］ | ［细节］ | 将降频转换器输出信号的细节功能设为［打开］/［关闭］。 ［打开］，［关闭］ 降频转换器输出信号包含在HD信号处理中设置的细节分量。 此设置将叠加降频转换器输出信号专用的细节分量。 出厂设置： ［打开］
| ［水平细节电平］ | 设置降频转换器输出信号的水平细节校正电平。 ［0］…［31］ 出厂设置： ［8］
| ［垂直细节电平］ | 设置降频转换器输出信号的垂直细节校正电平。 ［0］…［31］ 出厂设置： ［4］
| ［细节去核］ | 设置细节除噪电平。 ［0］…［15］ 出厂设置： ［1］
| ［水平细节频率］ | 选择水平细节频率。 ［2.5MHz］，［3MHz］，［3.5MHz］，［4MHz］，［4.5MHZ］ 出厂设置： ［3.5MHz］
［视频输出］ | 选择〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子输出［打开］/［关闭］。 ［打开］：进行输出。 ［关闭］：停止输出。 出厂设置： ［关闭］
［屏幕信息输出］ | 选择是否在〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子输出图像上叠加字符。 ［打开］：叠加。 ［关闭］：不叠加。 出厂设置： ［打开］
［视频输出附加斑马纹］ | 选择是否将斑马纹叠加在〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子的输出视频信号上。 ［打开］：叠加。 ［关闭］：不叠加。 出厂设置： ［关闭］
［TC输出］ | 设置〈TC IN/OUT〉端子的时间码输出类型。 ［TCG］：始终输出摄像机的时间码发生器值。 ［TCG/TCR］：输出摄像机图像输出端的时间码发生器值，以及正在播放的视频播放输出端视频的时间码值。 出厂设置： ［TCG］
［输出时码同步］ | 设置〈TC IN/OUT〉端子输出的时间码的输出延迟。 ［记录］：无延迟输出录制的时间码。当两台摄像机进行同时记录（本机时间码为“主”）时，使用该功能。 ［视频输出］：匹配到输出图像。 出厂设置： ［视频输出］

页面顶部