- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［AUTO开关］

# ［AUTO开关］

配置有关自动模式的设置。

自动光圈、自动增益控制、自动跟踪白平衡和自动对焦功能可单独设置。

显示缩略图画面时不能设置这些菜单项。

项目 | 设置说明
--- | ---
［自动光圈］ | 启用/禁用自动光圈控制。 ［打开］：在自动模式下执行自动光圈控制操作。〈IRIS〉按钮无效。 ［关闭］：不能在自动模式中进行自动光圈控制操作。用于激活使用〈IRIS〉按钮选择的光圈控制功能。 出厂设置： ［打开］
［自动增益控制］ | 设置在［自动光圈］内选定［打开］时的自动增益控制操作。 ［打开］：执行在自动模式下自动调节摄像机增益的［自动增益控制］功能操作。 ［关闭］：不执行在自动模式下自动调节摄像机增益的［自动增益控制］功能操作。 出厂设置： ［打开］
［自动增益限制］ | 设置［自动增益控制］操作期间的最大增益值。 ［3dB］，［6dB］，［12dB］，［18dB］ 出厂设置： ［6dB］
［自动增益点］ | 设置F值在［自动增益控制］操作期间从自动光圈切换到［自动增益控制］控制。 ［F4.0］，［F5.6］ 出厂设置： ［F4.0］
［自动快门］ | 设置在［自动光圈］内选定［打开］时的自动快门控制操作。 ［打开］：在自动模式下执行自动快门操作。 ［关闭］：不在自动模式下执行自动快门操作。 出厂设置： ［打开］
［自动快门限制］ | 设置［自动快门］操作期间的最大快门值。 ［1/100］，［1/120］，［1/250］ 出厂设置： ［1/250］
［自动快门设定］ | 设置在［自动快门］操作期间从自动光圈切换到［自动快门］时的F值。 ［F8.0］，［F9.6］ 出厂设置： ［F8.0］
［自动跟踪白平衡］ | 设置自动跟踪白平衡功能的操作。 ［打开］：在自动模式下激活自动跟踪白平衡功能。［自动跟踪白平衡］功能不可通过〈WHITE BAL〉开关或USER按钮在启用和禁用之间进行切换。但如果［自动跟踪白平衡鎖定］分配到USER按钮，则可通过USER按钮固定白平衡值。 ［关闭］：在自动模式下不执行［自动跟踪白平衡］功能操作。执行通过〈WHITE BAL〉开关选定的白平衡功能操作。 出厂设置： ［打开］
［自动聚焦］ | 设置自动对焦操作。 ［打开］：在自动模式下执行自动对焦操作。〈FOCUS〉开关无效。 ［关闭］：不在自动模式下执行自动对焦操作。激活通过〈FOCUS〉开关选定的对焦功能。 出厂设置： ［打开］

页面顶部