- 顶部
- 拍摄
- 设置时间数据
- 时间数据的定义

# 时间数据的定义

#### 时间码

在主菜单→ ［记录设置］ → ［时间码发生器］中，可将其在［记录运行］和［自由运行］之间切换。

- ［自由运行］：即使关闭电源的情况下，时间码也总是计数，与时间的处理方式相同。也可从动于〈TC IN/OUT〉端子输入的时间码。

- ［记录运行］：可重新生成剪辑的时间码并将其以连续的值录制到P2卡上。

注意

- 在以下情形下，数值是不连续的。

  - 删除录制的剪辑时

  - 切换到24PN和30PN（25PN）时

  - 录制期间，由于［REC WARNING］等故障而造成录制中断时。

#### 用户比特

内置两种类型的用户比特。

- LTC UB：录制为LTC并从〈TC IN/OUT〉端子输出。还可以将其输出为HD SDI信号的LTC。

- VITC UB：录制为VITC（通过DVCPRO录制到VIDEO AUX区域）。还可以将其输出为HD SDI信号的VITC。

LTC UB可选择并记录用户设定值、时间、年/月/日、与时间码相同的值、摄像机帧频信息，以及〈TC IN/OUT〉端子的外部信号的输入值等。

VITC UB记录摄像机帧频信息。

录制起始时间的LTC UB数值可记录在剪辑元数据的用户比特上。

#### 日期/时间（实时）

- 通过内部时钟，可以在寻像器/LCD液晶屏以及〈GENLOCK IN/VIDEO OUT〉端子的输出图像等之上显示年、月、日及当日时间。

- 内部时钟用于电源关闭时计算自由运行时间码，以及用户比特的时间和年/月/日。还可将其用作剪辑录制期间文件生成时间的基准，用以确定缩略图的排序和播放的顺序。

- 还用于生成剪辑元数据和UMID（Unique Material Identifier）。

  关于详细信息，请参阅“设置内部时钟的日期/时间”。

页面顶部