- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 间隔记录

# 间隔记录

摄像机将按照设定的时间间隔逐帧录制。

1帧录制

1帧录制

1帧录制

（时间）

［间隔时间］设定时间

［间隔时间］设定时间

在主菜单→ ［系统模式］中设置所有项目。

在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录］中设置［间隔记录］。

在主菜单→ ［记录设置］ → ［特殊记录设置］ → ［间隔时间］中设置时间。

按下录制按钮。

- 摄像机将按照设定的时间间隔逐帧重复操作。

- 如需停止录制，请按〈〉按钮。

- 若要清除设置，可在主菜单→ ［记录设置］ → ［记录］中设置［标准］。

- 在主菜单→ ［记录设置］ → ［特殊记录设置］ → ［记录保持］中设置［关闭］时，间隔记录设置将随着摄像机关闭而清除。

- 录制过程中显示［I-REC］，而在暂停时显示［I-］。但如果步骤3中的设置小于两秒，则［I-REC］将按照设置的时间间隔闪烁。

- 录制停止时，［I-］闪烁。

注意

- 预记录和连续片段记录将不运行。

- 声音不会被录制。

- 录制的数据（截至摄像机停止前录制的数据）将包含在单个文件中。

页面顶部