- 顶部
- 菜单操作
- 菜单列表
- ［音频设置］

# ［音频设置］

配置有关音频输入/输出的设置。

项目 | 设置说明
--- | ---
［输入设置］ | ［内部话筒］ | 设置内置麦克风的开关并选择方向。 ［立体声］：采用立体声话筒从正面两个方向记录音频。 ［单声道］：该模式通过增强像散弹枪一样的前向麦克风，录制来自于正面更清晰的音频。左右侧录制的音频相同。 ［关闭］：禁用内置立体声话筒的音频。 出厂设置： ［立体声］
| ［输入1话筒电平］ | 设置连接至〈AUDIO INPUT 1〉端子的外部麦克风的电平。仅在连接麦克风时启用。 ［−40dB］，［−50dB］，［−60dB］ 出厂设置： ［−50dB］
| ［输入2话筒电平］ | 设置连接至〈AUDIO INPUT 2〉端子的外部麦克风的电平。仅在连接麦克风时启用。 ［−40dB］，［−50dB］，［−60dB］ 出厂设置： ［−50dB］
| ［输入1线路电平］ | 设置连接至〈AUDIO INPUT 1〉端子的外部音频线路输入的电平。仅在连接外部设备时启用。 ［4dB］，［0dB］ 出厂设置： ［0dB］
| ［输入2线路电平］ | 设置连接至〈AUDIO INPUT 2〉端子的外部音频线路输入的电平。仅在连接外部设备时启用。 ［4dB］，［0dB］ 出厂设置： ［0dB］
［记录CH设置］ | ［前电平调整选择］ | 设置〈F.AUDIO LEVEL〉拨盘的分配。设置不为〈AUTO〉时启用。 可调节［0dB］至［−］。 ［CH1］，［CH2］，［CH3］，［CH4］，［CH1/CH2］，［CH3/CH4］，［全部］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［自动电平 CH3］ | 选择声道3的电平设置。 ［打开］：设置要自动调节的模式。音频限幅无效。 ［关闭］：音频电平遵循［电平控制 CH3］的数值。 出厂设置： ［打开］
| ［自动电平 CH4］ | 选择声道4的电平设置。 ［打开］：设置要自动调节的模式。音频限幅无效。 ［关闭］：音频电平遵循［电平控制 CH4］的数值。 出厂设置： ［打开］
| ［电平控制 CH3］ | 当声道3的自动电平调整为［关闭］时，可以使用此项手动进行调整。 ［0］…［100］ 出厂设置： ［70］
| ［电平控制 CH4］ | 当声道4的自动电平调整为［关闭］时，可以使用此项手动进行调整。 ［0］…［100］ 出厂设置： ［70］
| ［话筒滤波 CH1］ | 启用/禁用声道1的低截止滤波器。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［话筒滤波 CH2］ | 启用/禁用声道2的低截止滤波器。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［话筒滤波 CH3］ | 启用/禁用声道3的低截止滤波器。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［话筒滤波 CH4］ | 启用/禁用声道4的低截止滤波器。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［音频限幅 CH1］ | 启用/禁用声道1的音频限幅。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［音频限幅 CH2］ | 启用/禁用声道2的音频限幅。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［音频限幅 CH3］ | 启用/禁用声道3的音频限幅。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［音频限幅 CH4］ | 启用/禁用声道4的音频限幅。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［关闭］
| ［峰值冗余］ | 设置动态余量（标准电平）。 ［12dB］，［18dB］，［20dB］
［输出设置］ | ［音频输出］ | 设置〈AUDIO OUT〉端子、耳机端子、〈HDMI OUT〉端子和内置扬声器的音频信号输出。 ［CH1/2］，［CH1］，［CH2］，［CH3/4］，［CH3］，［CH4］ 出厂设置： ［CH1/2］
| ［测试音频］ | 根据基准电平输出额定1 kHz音调信号。 根据［峰值冗余］的设置，标准电平存在差异。 ［打开］，［关闭］ 出厂设置： ［打开］

页面顶部